# LISTE DU MODE RÉGLAGE POUR TÉLÉCOPIE

Vous trouvez ci-dessous la liste des modes de réglages pour le télécopieur et les réglages par défaut.
Selon les spécifications de la machine et les équipements périphériques installés, il est possible que certains réglages ne soient pas accessibles.
RÉGLAGES SYSTÈME
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réglages système
| Oui | Oui
| Boîte mémoire code F
| - | Oui | Oui
| Réception / Envoi de données de télécopie - Fonctions du télécopieur
| Oui | Oui
| Réglages fax
| Oui | Oui
| Réglages de réception
| Automatique | Oui | Oui
| Impression de plusieurs jeux
| Désactivé | Oui | Oui
| Agrafage*1
| Désactivé | Oui | Oui
| Transférer les données reçues
| - | Oui | Oui
| Réglage d'envoi d'image - Fonctions du télécopieur
| Non | Oui
| Réglages fax
| Non | Oui
| Réglages fax par défaut
| Non | Oui
| Réglage du mode de numérotation
| Vocal | Non | Oui
| Impression en réveil automatique
| Activé | Non | Oui
| Réglage du temps de pause
| Varie en fonction de la configuration de la machine | Non | Oui
| Mode confirm. destination télécopieur
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages du haut-parleur
| Non | Oui
| Haut-parleur
| Volume : 5 | Non | Oui
| Volume de la sonnerie
| Volume : 5 | Non | Oui
| Contrôle de la ligne
| Volume : Pas de son | Non | Oui
| Signal de fin de réception fax
| Volume : 5; Modèle de tonalité : 3 Durée du bip de fin de transmission : 3 sec. | Non | Oui
| Signal de fin d'envoi de fax
| Volume : 5; Modèle de tonalité : 3 Durée du bip de fin de transmission : 3 sec. | Non | Oui
| Signal d'erreur de communication fax
| Volume : 5; Modèle de tonalité : 3 Durée du bip de fin de transmission : 0,3 sec chacun | Non | Oui
| Réglage du numéro de réception à distance
| 5 | Non | Oui
| Impression première page sur rapport de transaction
| N'imprimer que les rapports d'erreur | Non | Oui
| Réglage du choix d'impr. du rapport de transaction
| Non | Oui
| Envoi unique
| N'imprimer que les rapports d'erreur | Non | Oui
| Diffusion
| Imprimer tous les rapports | Non | Oui
| En cours de réception
| Ne pas imprimer | Non | Oui
| Réception confidentielle
| Imprimer la page d'avis | Non | Oui
| Réglage du choix d'impr. du rapport d'activité
| Non | Oui
| Impression auto. lorsque la mémoire est pleine
| Désactivé | Non | Oui
| Impression journalière à une heure définie
| Désactivé | Non | Oui
| MCE
| Activé | Non | Oui
| Réseau d'abonné numérique
| Désactivé | Non | Oui
| DRD (Détection de sonnerie distinctive)
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages de l'envoi de fax
| Non | Oui
| Réglages auto de l'envoi de réduction
| Activé | Non | Oui
| Réglage de la rotation lors de l'envoi
| Tous activés | Non | Oui
| Prise de ligne rapide
| Activé | Non | Oui
| Impression numéro de page au destinataire
| Activé | Non | Oui
| Changement du nom de l'expéditeur/du destinataire
| N° télécopie | Non | Oui
| Réglage de la position d'impression de l'en-tête
| En dehors de l'image originale | Non | Oui
| Rappeler si la ligne est occupée
| Consultez le "Tableau de différentiation des pays" | Non | Oui
| Rappeler en cas d'erreur de communication
| Consultez le "Tableau de différentiation des pays" | Non | Oui
| Empêcher la diffusion de numérisation
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages de réception fax
| Non | Oui
| Nombre de sonneries en réception automatique
| 2 fois | Non | Oui
| Passage de réception manuelle en réception automatique *2
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage de la réception recto verso
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage de la réduction auto. à la réception
| Activé | Non | Oui
| Réglage des styles d'impression
| Sélection du format auto. | Non | Oui
| Définir le numéro de téléphone pour faire suivre les données
| - | Non | Oui
| Impression réduite RX format Lettre *2
| Désactivé | Non | Oui
| Impression date et heure de réception
| Désactivé | Non | Oui
| Réduction A3 RX
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage de sortie des télécopies
| Varie en fonction de la configuration de la machine | Non | Oui
| Réglage d<:rq>autorisation/refus de numéros
| Non | Oui
| Réglage d<:rq>autorisation/refus de numéros
| Tous désactivés | Non | Oui
| Rejeter les numéros inconnus
| Désactivé | Non | Oui
| Sécurité de relève télécopie
| Non | Oui
| Régler la sécurité de relève de télécopie
| Activé | Non | Oui

*1 Quand un finisseur en piqûre à cheval ou un finisseur est installé
*2 Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et dans certaines régions.
Retour au début