# LISTE DES GROUPES DE FONCTIONS PRÉDÉFINIES

L'environnement d'exploitation prédéfini peut être défini pour chaque groupe. Par exemple, un utilisateur qui parle une autre langue devra normalement modifier la langue d'affichage chaque fois qu'il utilise la machine ; mais, en enregistrant préalablement la langue dans un groupe de fonctions prédéfinies, la langue est automatiquement sélectionnée lorsque l'utilisateur ouvre une session.
Réglages

Elément | Description
--- | ---
Nom du groupe | Enregistrez un nom de groupe (32 caractères max.).
Sélectionnez le nom du groupe qui servira de modèle d'enregistrement. | Sélectionnez l'un des groupes précédemment enregistrés pour l'utiliser comme modèle du nouveau groupe. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les réglages de ce groupe sont appliqués.
Copie
réglages d'état initial | Sélectionnez les réglages pour Magasin papier, Type d'exposition, Taux de reproduction, Recto verso, Sortie, Décalage, Magasin de sortie, Page de séparation, Position des agrafes, Perforation, Pliage et Largeur à massicoter.
Envoi d'image
réglages d'état initial | Sélectionnez les réglages pour l'orientation de l'image, l'exposition, la résolution, le mode couleur, le format de fichier et le type d'image de l'original. Sélectionnez les réglages pour Pages spécifiées par fichier et Nom de l'expéditeur de la télécopie.
Archivage de documents
Orientation de l'image | Spécifiez l'orientation de l'image.
réglages d'état initial | Sélectionnez les réglages pour mode couleur, exposition, type d'image de l'original et résolution.
Num. périph stockage ext : réglages d'état initial | Sélectionnez les réglages pour mode couleur, fichier de format, pages spécifiées par fichier, exposition, type d'image de l'original et résolution.
Impr. (Archiv. doc.) | Définissez le magasin de sortie par défaut pour l'impression d'archivage du document.
RÉGLAGES SYSTÈME
Mode de caractère large | Activez cette option pour afficher des caractères larges sur l'écran du mode Réglage.
Réglage du détecteur de format des originaux | Indiquez si les formats Pouces ou AB doivent être détectés ou désactivez la détection sur la vitre d'exposition.
Réglage du langage d'affichage | Sélectionnez la langue d'affichage.
Commuter l'affichage du nombre de jeux vers l'affichage de l'état du travail | Indiquez si vous souhaitez afficher le nombre de jeux en cours ou les jeux restants comme état du travail.
Réglage de l'utilisation des touches | Configurez le réglage de délai d'entrée et de répétition automatique des touches.
Durée de détection par un toucher prolongé | Définissez une durée en cas de détection d'une activation de touche prolongée.
Réglage de l'intervalle de double-clic | Sélectionnez un intervalle lorsqu'un double clic est détecté.
Son des touches | Configurez le son produit par les touches lorsqu'on appuie dessus.
Sélection clavier | Définissez la langue qui s'affiche sur le clavier.
Réglage du modèle d'affichage du MFP | Sélectionnez le modèle de couleurs utilisé dans l'écran tactile.
Impression automatique des travaux enregistrés après la connexion | Quand la rétention est activée dans le pilote d'imprimante et que les données d'impression ont été mises en attente dans la machine, les données d'impression en attente sont automatiquement imprimées quand l'utilisateur qui a activé la rétention se connecte.
Réglages de personnalisation des touches | Sélectionnez le mode réglage à utiliser ou utilisez les réglages de touches personnalisés pour effectuer le Réglage de personnalisation des touches.
Réglages de l'écran d'accueil | Sélectionnez le mode réglage à utiliser ou utilisez les réglages de l'écran d'accueil enregistrés pour effectuer les Réglages de l'écran d'accueil.
Réglage de l'aperçu
Liste par défaut/Affichage miniature | Sélectionnez l'affichage miniature par défaut des données reçues qui doivent être traitées en mode Fax ou I-Fax.
Récupération de fichiers de l'archivage de documents | Sélectionnez l'affichage par défaut pour l'archivage de documents.

Il peut être configuré en mode Réglage (version Web) uniquement. Il ne peut pas être configuré sur l'écran tactile de la machine.
Retour au début