# NUMÉRISATION AUTOMATIQUE DES DEUX FACES D'UN ORIGINAL(ORIGINAL R/V)

## Aperçu

Le chargeur automatique de documents numérise alors automatiquement les deux faces du document.
La numérisation recto verso s'éteint automatiquement une fois la transmission terminée.
- La numérisation recto verso n'est pas possible en transmission directe ou haut-parleur.
- La numérisation recto verso n'est pas possible pour un document original de format mixte.
- Vous ne pouvez pas utiliser la numérisation recto verso lorsque le format de l'original est Format long.

## Opération

Après avoir appuyé sur la touche [Original], appuyez sur les touches [Livre recto ver.] ou [Bloc-notes recto ver.].
Observez la figure de droite pour contrôler le côté de la reliure de l'original, puis sélectionnez la touche sur laquelle appuyer.
Appuyez sur la touche [Orientation de l'image] avec la même orientation que celle de l'original en place.
Si le réglage est incorrect, il se peut que l'image transmise soit inappropriée.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
Pour annuler une numérisation recto verso :
appuyez sur les touches [Bloc-note recto verso] ou [Livre recto verso] dont l'affichage a été forcé, puis annulez l'affichage.
Retour au début