# SEQUENCE D'ENVOI D'IMAGE

Premièrement, pour mettre la machine dans le mode d'envoi d'image souhaité, appuyez sur l'icône appropriée dans l'écran de la page d'accueil.

- SÉLECTION DU MODE NUMÉRISEUR RÉSEAU

Placez le document original.
Placez l'original sur le magasin du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

Entrez l'adresse de destination.
Appuyez sur la touche d'adresse pour saisir directement la destination et spécifiez l'adresse d’envoi des données numérisées.

- RECUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES
- CONSULTATION DE LA LISTE DES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- SAISIE MANUELLE D'UNE ADRESSE
- SPECIFICATION D'UN DOSSIER RESEAU
- RÉCUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER

Configurez les paramètres de numérisation.
Précisez la taille de numérisation de l'original, l'exposition, le format de fichier et autres éléments.
Au besoin, vous pouvez consulter les fonctions suivantes pour le réglage.

- NUMERISATION ET ENVOI D'ORIGINAUX DE MANIERE COLLECTIVE
- AJUSTEMENT DES COULEURS ET DES OMBRES
- NUMÉRISER DES ORIGINAUX

- NUMÉRISATION AUTOMATIQUE DES DEUX FACES D'UN ORIGINAL (ORIGINAL RECTO-VERSO)
- TAILLE DE NUMÉRISATION ET TAILLE D'ENVOI (AGRANDISSEMENT/RÉDUCTION)
- DÉFINITION DE LA TAILLE DE NUMÉRISATION EN TAILLE DE PAPIER
- DÉFINITION DE LA TAILLE DE NUMÉRISATION À L'AIDE DE VALEURS NUMÉRIQUES
- DÉFINITION DE LA TAILLE D'ENVOI DE L'IMAGE
- MODIFICATION DE L'EXPOSITION ET DU TYPE D'IMAGE ORIGINALE
- MODIFICATION DE LA RESOLUTION
- MODIFICATION DU FORMAT EN MODE NUMERISATION OU SAISIE DE DONNEES
- MODIFICATION DU FORMAT EN MODE I-FAX
- MODIFICATION DU MODE COULEUR

Sélectionnez Autres.
Utilisez Autres quand vous utilisez des paramètres de numérisation pour envoyer deux pages en une ou envoyer des originaux de tailles différentes en même temps.
Envoyez l'original.
Appuyez sur la touche [Démarrer].
Vous pouvez vérifier l'aperçu d'une image en appuyant sur la touche [Aperçu].
Lorsque vous placez l'original sur la vitre d'exposition :
Répétez les procédures de positionnement de l'original et de transmission jusqu'à ce que tous les originaux aient été envoyés. Après avoir numérisé tous les originaux, appuyez sur la touche [Fin lecture].
Retour au début