# RÉGLAGES LDAP

Le chapitre suivant explique les réglages LDAP.
Si vous appuyez sur la touche [Enregistrer], les réglages LDAP seront mis à jour avec vos saisies.
Le carnet d'adresses par défaut est réglé sur .
Réglages LDAP
Configurez cette option pour utiliser les réglages LDAP.
Ajouter
Appuyez sur la touche [Ajouter] pour un ajout.
Effacer
Pour supprimer un élément, sélectionnez-le, puis appuyez sur la touche [Supprimer].
Réglages

Elément | Description
--- | ---
Nom | Saisissez le nom du carnet d'adresses.
Réglage de l'adresse par défaut | Saisissez la recherche par défaut pour recherche une zone spécifique de l'arborescence du répertoire LDAP. Exemple : o = ABC, ou = NY, cn = Tout le monde Les caractères saisis devront être séparés par des points-virgules ou par des virgules.
Serveur LDAP | Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur LDAP.
Type de serveur | Sélectionnez Par défaut ou Personnalisé dans la liste des types de service. Le réglage par défaut est Par défaut.
Propriété de l'ID d'utilisateur | Définissez la propriété de l'ID d'utilisateur. Le réglage par défaut est "uid".
Propriété de recherche LDAP | Définissez la propriété de recherche LDAP. Le réglage par défaut est "cn".
Rechercher une adresse de courrier électronique | Définissez la recherche d'une adresse de courrier électronique. Le réglage par défaut est "mail".
Rechercher une adresse I-Fax | Définissez la recherche d'une adresse I-Fax. Le réglage par défaut est "mail".
Rechercher un numéro de fax | Définissez la recherche d'un numéro de fax. Le réglage par défaut est "facsimileTelephoneNumber".
Rechercher une clé ouverte | Définissez la recherche d'une clé ouverte. Le réglage par défaut est "userCertificate".
Groupe de limitation de pages | Définissez la recherche d'un enregistrement d'un groupe de limitation de pages. Le réglage par défaut est "pagelimit".
Groupe d'autorité | Définissez la recherche d'un enregistrement d'un groupe d'autorité. Le réglage par défaut est "authority".
Groupe de fonctions prédéfinies | Définissez la recherche d'un groupe de fonctions prédéfinies. Le réglage par défaut est "favori".
Mon dossier | Définissez la recherche de Mes dossiers. Le réglage par défaut est "myfolder".
ID de carte | Définissez la recherche d'une ID de carte. Le réglage par défaut est "cardid".
Chemin d'accès au répertoire d'accueil | Saisissez jusqu'à 127 caractères de largeur normale/demi-largeur pour le chemin d'accès au répertoire d'accueil.
Utilisez le nom de connexion et le mot de passe lors de l'authentification utilisateur. | Indiquez si le nom de connexion / mot de passe de l'authentification utilisateur est utilisé pour le nom d'utilisateur / mot de passe de l'authentification du chemin d'accès au répertoire d'accueil.
Nom d'utilisateur | Saisissez jusqu'à 127 caractères de largeur normale/demi-largeur pour le nom d'utilisateur de l'authentification du chemin d'accès au répertoire d'accueil.
Mot de passe | Saisissez jusqu'à 255 chiffres numériques pour le mot de passe de l'authentification du chemin d'accès au répertoire d'accueil.
Personnalisez une propriété 1-10 | Saisissez chaque propriété personnalisée.
Numéro de port | Saisissez un numéro de port. Le réglage par défaut est le port 389.
Dépassement de délai | Saisissez un délai d'attente. Le réglage par défaut est 5 secondes.
Nom d'utilisateur | Saisissez le nom du compte pour les réglages du serveur LDAP.
Mot de passe | Saisissez le mot de passe. Pour modifier le mot de passe, configurez [Modifier mot de passe] sur .
Authentification | Sélectionnez le serveur d'authentification dans la liste déroulante.
Préfixe Associer | Définissez le préfixe Associer. Le réglage par défaut est "uid".
Usage du serveur | Réglez l'application du serveur. Définissez le carnet d'adresses et l'authentification de l'utilisateur.
Activer SSL | Active la communication d'encryptage SSL.
Test de connexion | Appuyez sur la touche [Exécuter] pour tester la connexion et afficher le résultat.

Si vous modifiez les réglages, les modifications prendront effet au redémarrage de la machine. Pour redémarrer la machine, voir la section « MISE SOUS TENSION ».
Retour au début