# RÉGLAGES DU ROUTAGE À L'ARRIVÉE

## Aperçu

Vous pouvez transférer des données de télécopie et d'I-Fax reçues conformément à table de routage enregistrée.
Si vous avez activé cette fonction, vous pourrez également transférer les I-fax reçus à une adresse de courrier électronique spécifiée sans les imprimer.
Enregistrement de la table de routage
Vous pouvez enregistrer ou éditer la table de routage des données qui comporte les réglages de routage des données reçues.
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 tables de routage des données.
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 jeux de combinaisons numéro de l'expéditeur/adresse source dans une seule table de routage des données.
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 1 000 destinations dans toutes les tables de routage combinées.
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 destinations de données FTP/Poste de travail/Dossier réseau.

Elément | Description
--- | ---
Nom de la table de routage | Saisissez le nom de la table de routage.
Sélection de la ligne de réception | Sélectionne une ligne de réception des données.
Réglage numéro/adresse de l'expéditeur | Sélectionnez le numéro du télécopieur expéditeur ou l'adresse I-Fax. Avant de sélectionner un numéro ou une adresse d'expéditeur, enregistrez le numéro ou l'adresse du destinataire. Pour transférer toutes les données reçues, sélectionnez [Transférer toutes les données reçues].
Ajouter | Saisissez votre sélection.
Numéro/Adresse de l'expéditeur utilisé dans la table de routage | Affiche l'adresse que vous avez sélectionnée en appuyant sur la touche [Ajouter].
Effacer | Supprime l'adresse sélectionnée.
Destination 1/2/3 | Vous pouvez définir la date et la destination du routage. Conditions de routage : Sélectionnez les conditions de routage. Jour de la semaine : Sélectionnez un jour de la semaine pour démarrer le routage des données. Heure du routage : Sélectionnez une heure au format d'horloge pour démarrer le routage des données. Heure de début : Sélectionnez une heure de début pour démarrer le routage des données. Heure de fin : Sélectionnez une heure de fin pour terminer le routage des données. Format : Sélectionnez un format de routage des données.
Réglages de la destination | Établit la liste des adresses pouvant être configurées comme la destination. Sélectionnez une destination en la réglant sur .
Réglages de la destination (saisie directe) | Saisissez directement le nom de la destination. Appuyez sur la touche [Ajouter aux destinations de routage.] pour ajouter la destination à la liste.

Enregistrement du numéro/adresse de l'expéditeur]
Ajoute un nouveau numéro ou adresse de l'expéditeur à utiliser pour le routage à l'arrivée.

Elément | Description
--- | ---
Adresse à saisir | Affiche le numéro ou adresse de l'expéditeur saisi.
Numéro de fax | Saisissez un numéro de fax à enregistrer comme l'expéditeur. Si vous saisissez plusieurs numéros d'expéditeur, séparez-les par un point-virgule (;) ou par une virgule (,). Si vous appuyez sur la touche [Rech. adresse globale], l'écran de recherche d'adresse globale s'affichera.
Adresse I-Fax | Saisissez une adresse I-Fax à enregistrer comme l'expéditeur. Si vous saisissez plusieurs numéros d'expéditeur, séparez-les par un point-virgule (;) ou par une virgule (,). Si vous appuyez sur la touche [Rech. adresse globale], l'écran de recherche d'adresse globale s'affichera.
Effacer | Supprime le numéro ou adresse de l'expéditeur sélectionné.
Ajouter à la liste | Ajoute le numéro d'expéditeur saisi à la liste.

Réglages d'administration
Enregistre les réglages d'administration à utiliser pour le routage à l'arrivée.

Elément | Description
--- | ---
Rouge à l'arrivée | Règle la fonction de routage à l'arrivée.
Désactiver l'inscription du tableau de transfert | Désactive l'enregistrement de la table de routage.
Désactiver la modification/suppression du tableau de transfert | Désactive une modification de la table de routage.
Désactiver la modification de la condition de transmission | Désactive une modification des conditions de routage des données.
Désactiver un réglage de routage temporaire du panneau de commande | Désactive un réglage de routage temporaire des données de la machine.
Réglage des styles d'impression | Définit un style d'impression pour les données reçues. Si vous avez sélectionné l'option [Toujours enregistrer] ou l'option [Enregistrer seulement en cas d'erreur], saisissez un nom de fichier.
Prédéfinition de caractère | Définissez les caractères ajoutés au nom de fichier lorsqu'un fichier est enregistré. Lorsque "Caractère 1" et "Caractère 2" sont définis dans "Dénomination du fichier n° 1 à n° 7", les caractères définis sont ajoutés au nom de fichier. Saisissez jusqu'à 64 caractères de largeur normale/demi-largeur.
Dénomination du fichier n° 1 à n° 7 | Définissez les informations incluses dans le nom de fichier lors de l'enregistrement d'un fichier.
Lors de l'enregistrement dans le carnet d'adresses, modifier le nom de l'expéditeur au nom du contact | Lorsque l'expéditeur des données est enregistré dans le carnet d'adresses, les renseignements de l'expéditeur sont remplacés par le nom enregistré dans le carnet d'adresses.

## Opération

Active la fonction [Routage à l'arrivée].
Appuyez sur la touche [Réglages d'administration] dans le menu.
Activez la fonction [Routage à l'arrivée] dans l'écran des réglages.
Enregistrez le numéro ou l'adresse de l'expéditeur.
Appuyez sur la touche [Enregistrement du numéro/de l'adresse de l'expéditeur] dans le menu.
Saisissez le numéro ou l'adresse du destinataire que vous souhaitez enregistrer.
Si vous souhaitez transférer toutes les données reçues, il ne sera pas nécessaire que vous enregistriez séparément le numéro et l'adresse de l'expéditeur.
Enregistrez une table de routage.
Appuyez sur la touche [Réglages du routage à l'arrivée] dans le menu.
Appuyez sur la touche [Ajouter] dans l'écran affiché.
Lorsque l'écran [Enregistrement de la table] s'affichera, enregistrez la table de routage.
Activez la table de routage enregistrée.
Appuyez sur la touche [Réglages du routage à l'arrivée] dans le menu.
Définissez le nom de la table de routage que vous souhaitez activer sur . Pour spécifier les conditions de routage, sélectionnez [Transfert en fonction des conditions de destination de routage 1-3], puis sélectionnez également [Toujours transférer] ou [Transférer à un jour et à une heure sélectionnés]. Si vous avez sélectionné l'option [Transférer à un jour et à une heure sélectionnés], vous pouvez définir à l'avance la date et l'heure pour le routage.
Retour au début