# RÉGLAGES RÉSEAU

La liste suivante reprend des éléments du mode réglage, les réglages d'usine par défaut et les restrictions de chaque élément.
Selon les spécifications de la machine et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réglages réseau
| Configuration rapide
| Non | Oui
| Réglages IPv4
| - | Non | Oui
| Réglages IPv6
| - | Non | Oui
| Réglages du nom de réseau
| - | Non | Oui
| Réglages DNS
| - | Non | Oui
| Réglages SMTP
| - | Non | Oui
| Réglages LDAP
| - | Non | Oui
| Réglages Dossier public/NAS
| - | Non | Oui
| Réglages généraux
| Non | Oui
| Réglages généraux
| Non | Oui
| État d'impression au démarrage
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages réseau
| - | Non | Oui
| Remise à zéro de la carte réseau
| - | Non | Oui
| Réglages du protocole
| Non | Oui
| Réglages IPv4
| Non | Oui
| DHCP/BOOTP
| Désactivé | Non | Oui
| RARP
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages IPv6
| Non | Oui
| IPv6
| Désactivé | Non | Oui
| DHCPv6
| Activé | Non | Oui
| Commande ping
| Non | Oui
| NetWare
| Non | Oui
| Réglages NetWare
| Non | Oui
| NetWare
| Désactivé | Non | Oui
| Type de cadre
| 802.2 | Non | Oui
| Mode de fonctionnement
| PSERVER | Non | Oui
| Réglages PSERVER
| - | Non | Oui
| Réglages RPRINTER
| - | Non | Oui
| EtherTalk
| Non | Oui
| Réglages EtherTalk
| Non | Oui
| EtherTalk
| Désactivé | Non | Oui
| NetBIOS
| Non | Oui
| Réglages NetBIOS
| Non | Oui
| NBT/WINS
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages des services
| Non | Oui
| DNS
| - | Non | Oui
| WINS
| - | Non | Oui
| SMTP
| - | Non | Oui
| SNMP
| - | Non | Oui
| Kerberos
| - | Non | Oui
| SNTP
| - | Non | Oui
| mDNS
| - | Non | Oui
| Réglages des ports d'impression
| Non | Oui
| LPD
| Non | Oui
| Réglages LPD
| Non | Oui
| LPD
| Activé | Non | Oui
| Dépassement de délai
| 0 secondes | Non | Oui
| Utiliser bannière
| Désactivé | Non | Oui
| RAW
| Non | Oui
| Réglages d'impression RAW
| Non | Oui
| Impression RAW
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 9100 | Non | Oui
| Dépassement de délai
| 90 secondes | Non | Oui
| Utiliser bidirectionnel
| Désactivé | Non | Oui
| WSD
| Non | Oui
| Réglages WSD
| Non | Oui
| Impression WSD
| Activé | Non | Oui
| Utiliser Multicast Discovery
| Activé | Non | Oui
| Réglages LDAP
| Non | Oui
| Réglages LDAP
| Activé | Non | Oui
| Liste de carnets d'adresses globales
| - | Non | Oui
| Réglages Dossier public/NAS
| Non | Oui
| Public
| Utilisation du stockage
| Autorisé | Non | Oui
| Partagé
| Utilisation du stockage
| Autorisé | Non | Oui
| faxreceive
| Utilisation du stockage
| Autorisé | Non | Oui
| Réglages proxy
| Non | Oui
| Adresse du serveur proxy
| - | Non | Oui
| Nom d'utilisateur
| - | Non | Oui
| Mot de passe
| - | Non | Oui
| Numéro de port
| 8080 | Non | Oui
| Adresse sans utiliser proxy
| - | Non | Oui
| Réglages sans fil
| Non | Oui
| Réglages sans fil
| - | Non | Oui
| Écran des réglages sans fil
| - | Non | Oui
| Réglages d'accès HTTP
| Non | Oui
| Nombre d'utilisateurs qui peuvent se connecter en même temps
| 32 | Non | Oui
| Temps de déconnexion auto.
| 60 | Non | Oui
| Afficher connexion utilisateur
| - | Non | Oui

Retour au début