# NETTOYAGE DU ROULEAU D'ALIMENTATION DU PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE

Si des bourrages papier se produisent fréquemment lors de l'alimentation du plateau d'alimentation auxiliaire, retirez le capot de maintenance et nettoyez la surface du rouleau d'alimentation à l'aide d'un chiffon doux propre imbibé d'eau ou de détergent neutre.
Après le nettoyage, remettez le capot de maintenance en place.
Retour au début