# RENVOYER LES DONNÉES VERS LES ADRESSES DE DIFFUSION AYANT ECHOUE

## Aperçu

Vous pouvez vérifier les résultats d'une diffusion sur l'écran d'état des travaux. Si la transmission vers l'une des destinations a échoué, renvoyez la télécopie vers cette destination.

## Opération

Appuyez sur l'écran d'état des travaux, puis sur l'onglet [Fax].
Appuyez sur la touche [Terminé].
Après avoir appuyé sur la touche de fin de transmission, appuyez sur la touche [Vérifier les détails du travail sélectionné] du panneau de sélection.

- Si la diffusion comprend des adresses de plusieurs modes différents, la même touche apparaît dans chacun des modes pour représenter le travail de diffusion.
- "Diffusionxxxx" désigne la destination de la touche correspondant à la diffusion. « xxxx » représente le numéro de contrôle du travail qui s'est affiché sur l'écran tactile à la fin de la numérisation.

Après avoir appuyé sur l'onglet [Échec de l'envoi], appuyez sur la touche [Renvoyer les données vers les adresses de diffusion ayant échoué] du panneau de sélection pour renvoyer l'image.
La procédure après avoir appuyé sur la touche [Renvoyer aux adresses ayant échoué] dépend si la fonction archivage de documents est activée.

- Utilisation de l'archivage de documents :
  vous revenez à l'écran de renvoi de l'archivage de document et les destinations qui ont échoué sont affichées. Suivez la procédure de renvoi des documents archivés. (Vous n'avez pas besoin de numériser à nouveau l'original).
  Si le travail était enregistré dans un dossier confidentiel ou en tant que fichier confidentiel, un écran de saisie de mot de passe apparaît une fois que vous avez appuyé sur la touche [Réessayer]. Saisissez le mot de passe.
- Inutilisation de l'archivage de documents :
  vous revenez à l'écran initial et les destinations qui ont échoué sont affichées. Placez l'original et suivez la procédure d'exécution de la diffusion.

Retour au début