# AUCUNE PERFORATION N'A LIEU

Point à vérifier | Solution
--- | ---
Un message vous demandant de vérifier le module de perforation s'affiche-t-il? | Mettez les résidus de perforation au rebut. - MODULE DE PERFORATION
Plusieurs papiers de différents formats sont-ils mélangés? | La perforation n'est pas possible lorsque des papiers de différents formats sont mélangés. Pour effectuer la perforation de papiers de différents formats, utilisez du papier de largeur identique et sélectionnez le réglage [Même largeur]. Lors de la copie, sélectionnez [Même largeur] pour [Original de format mixte] dans [Autre].
Un format papier qui ne peut pas être perforé est-il inclus dans le travail d'impression? | Pour les formats papier qu'il est possible de perforer, voir la section « CARACTÉRISTIQUES » dans le Guide de démarrage rapide.
Le magasin sélectionné dans le pilote d'imprimante est-il défini sur un type de papier qui ne peut pas être perforé? | Vérifiez le type de papier configuré dans la machine et sélectionnez un magasin contenant un papier pouvant être perforé*. Cliquez sur le bouton [Détails] dans [Choix papier] sur l'onglet [Choix papier] de la fenêtre des propriétés de l'imprimante et vérifiez le type de papier configuré pour chaque magasin. * La perforation n'est pas possible sur les étiquettes, les intercalaires, le papier brillant, les transparents et les enveloppes. De plus, si « Désactiver perforation » est sélectionné dans le type utilisateur, la perforation n'est pas possible.
Est-ce que des fonctions ont été désactivées par l'administrateur? | Contactez votre administrateur. Il se peut que certaines fonctions aient été désactivées en mode réglage.

Retour au début