# RÉGLAGES D'I-TÉLÉCOPIE

Vous pouvez régler les fonctions I-Fax.
Réglages de réception
Réception d'un I-Télécopie
Active les fonctions de réception I-Fax.
Serveur POP3
Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur POP3.
Numéro de port
Saisissez le numéro de port du serveur POP3. Le réglage par défaut est le port 110.
Authentification POP
Le protocole d'authentification (y compris APOP) est utilisé pour authentification vers le serveur POP3.
Nom d'utilisateur
Saisissez le nom d'utilisateur. Le compte spécial de l'utilisateur est requis pour les réceptions I-Fax.
Mot de passe
Saisissez le mot de passe.
Pour modifier le mot de passe, sélectionnez [Modifier le mot de passe] , puis saisissez le nouveau mot de passe dans la case.
Dépassement de délai de communication POP3
Définissez un délai d'attente pour la communication vers le serveur POP3.
Réglage de l'intervalle de vérification de réception
Saisissez un cycle d'accusé de réception vers le serveur POP3.
Activer SSL
Autorise l'option POP sur communication SSL ou l'option POP sur communication TLS au moyen de la commande STLS. Pour ce faire, le serveur doit prendre en charge l'option POP sur communication SSL ou la commande STLS.
Pour autoriser l'option POP sur communication SSL, réglez le "Numéro de port" sur le numéro de port de l'option POP sur communication SSL.
Pour activer l'option POP sur communication TLS, configurez le "Numéro de port" sur le même numéro de port que pour la communication POP3 normale.
Test de connexion
Appuyez sur la touche [Exécuter] pour tester la connexion vers le serveur POP3.
Réglages par défaut
Définition du nom et de l'adresse perso. en fax internet
Réglez ces options pour enregistrer le nom de l'expéditeur et l'adresse source à utiliser pour les communications I-Fax. Le nom de l'expéditeur et l'adresse source enregistrés seront imprimés en haut de la télécopie reçue.
Nom expéditeur
Saisissez le nom de l'expéditeur par défaut.
Adresse d'I-Télécopie perso
Saisissez l'adresse source par défaut.
Réglages SMTP direct
Numéro de port (Réception)
Saisissez le numéro de port de réception pour les communications SMTP direct. Le réglage par défaut est le port 25.
Dépassement de délai
Saisissez un délai d'attente.
Numéro de port (Envoi)
Saisissez le numéro de port de transmission pour les communications SMTP direct. Le réglage par défaut est le port 25.
Dépassement de délai
Saisissez un délai d'attente.
Retour au début