# INSERTION D'INTERCALAIRES LORS DE L'IMPRESSION DE TRANSPARENTS(INTERC. POUR TRANSPARENTS)

## Aperçu

Lorsque vous imprimez sur des transparents, cette fonction vous permet d'empêcher qu'ils ne collent les uns aux autres en insérant une feuille de papier entre chaque transparent. Si nécessaire, le même contenu que celui qui est imprimé sur chaque feuille de transparent peut être imprimé sur la feuille correspondante du papier inséré.
Les transparents doivent être chargés dans le plateau d'alimentation auxiliaire.

## Opération

Windows
Cliquez sur l'onglet [Modes spéciaux].
Sélectionnez [Interc. pour transparents] et cliquez sur le bouton [Réglages].
Sélectionnez les réglages des intercalaires pour transparents.
Lorsque la case à cocher [Imprimé] est définie sur , le même contenu que celui qui est imprimé sur le transparent est également imprimé sur l'intercalaire. Sélectionnez la source et le type du papier, si nécessaire.
Définissez le type de papier du plateau d'alimentation auxiliaire sur [Transp.] et chargez le transparent dans le plateau d'alimentation auxiliaire.

Macintosh
Sélectionnez [Fonctions d'imprimante].
Sélectionnez [Interc. pour transparents] dans [Jeux de fonctions].
Sélectionnez les réglages des intercalaires pour transparents.
Lorsque [Imprimer] est sélectionné dans « Interc. pour transparents », le même contenu que celui qui est imprimé sur le transparent est également imprimé sur l'intercalaire. Sélectionnez la source et le type du papier, si nécessaire.
Définissez le type de papier du plateau d'alimentation auxiliaire sur [Transp.] et chargez le transparent dans le plateau d'alimentation auxiliaire.
Retour au début