# RÉGLAGES DE SÉCURITÉ

La liste suivante reprend des éléments du mode réglage, les réglages d'usine par défaut et les restrictions de chaque élément.
Selon les spécifications de la machine et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.
U : Utilisateur général ; A : Administrateur système / Administrateur

Elément | Réglage par défaut d'usine | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réglages de sécurité
| Changer le mot de passe
| - | Non | Oui
| Contrôle des ports
| Non | Oui
| Port serveur
| Non | Oui
| HTTP
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 80 | Non | Oui
| HTTPS
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 443 | Non | Oui
| Impression FTP
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 21 | Non | Oui
| Impression RAW
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 9100 | Non | Oui
| LPD
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 515 | Non | Oui
| IPP
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 631 | Non | Oui
| IPP-SSL
| Désactivé | Non | Oui
| Numéro de port
| 443 | Non | Oui
| Réception de sortie en tandem
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 50001 | Non | Oui
| Num. PC
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 52000 | Non | Oui
| Tableau de bord à distance
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 5900 | Non | Oui
| SNMPD
| Activé | Non | Oui
| Telnet
| Activé | Non | Oui
| NBT/WINS
| Désactivé | Non | Oui
| JCP
| Désactivé | Non | Oui
| RARP
| Désactivé | Non | Oui
| SMTP
| Activé | Non | Oui
| WSD
| Activé | Non | Oui
| Expansion clé USB*1 Activé
| Activé | Non | Oui
| Sharp OSA (Plateforme d'expansion)
| Non | Oui
| HTTP
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 10080 | Non | Oui
| HTTPS
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 10443 | Non | Oui
| Port client
| Non | Oui
| HTTP
| Activé | Non | Oui
| HTTPS
| Activé | Non | Oui
| FTP
| Activé | Non | Oui
| FTPS
| Activé | Non | Oui
| SMTP
| Activé | Non | Oui
| SMTP-SSL
| Activé | Non | Oui
| POP3
| Activé | Non | Oui
| POP3-SSL
| Activé | Non | Oui
| SNMP-TRAP
| Activé | Non | Oui
| Notifier fin de travail
| Activé | Non | Oui
| LDAP
| Activé | Non | Oui
| LDAP-SSL
| Activé | Non | Oui
| SMB/WINS
| Activé | Non | Oui
| SNTP
| Activé | Non | Oui
| mDNS
| Activé | Non | Oui
| Envoi de sortie en tandem
| Activé | Non | Oui
| Sauvegarde des données (Envoi)
| Activer*5 | Non | Oui
| Réglages des filtres
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages des filtres de l'adresse IP
| Non | Oui
| Mode filtre
| Autorisé | Non | Oui
| Filtrer les adresses de 1 à 4
| Non | Oui
| Début de l'adresse IP
| 0.0.0.0 | Non | Oui
| Fin de l'adresse IP
| 0.0.0.0 | Non | Oui
| Réglages des filtres de l'adresse MAC
| Non | Oui
| Filtrer les adresses de 1 à 10
| 0 | Non | Oui
| Réglages SSL
| Non | Oui
| Port serveur
| Non | Oui
| HTTPS
| Activé | Non | Oui
| IPP-SSL
| Désactivé | Non | Oui
| Rediriger HTTP vers HTTPS pour l'accès page Web du périph.
| Désactivé | Non | Oui
| Port client
| Non | Oui
| HTTPS
| Activé | Non | Oui
| FTPS
| Activé | Non | Oui
| SMTP-SSL
| Activé | Non | Oui
| POP3-SSL
| Activé | Non | Oui
| LDAP-SSL
| Activé | Non | Oui
| Niveau de cryptage
| Faible | Non | Oui
| Renseignements relatifs au certificat
| - | Non | Oui
| Réglage IEEE802.1X
| Non | Oui
| Authentication IEEE802.1X
| Désactivé | Non | Oui
| Méthode d'authentification EAP
| EAP-TLS | Non | Oui
| Nom d'utilisateur EAP
| - | Non | Oui
| Mot de passe
| - | Non | Oui
| Authentification du serveur
| Activé | Non | Oui
| Dépassement de délai EAP
| 10 secondes | Non | Oui
| Nom d'essais EAP
| 3 fois | Non | Oui
| Renseignements relatifs au certificat
| - | Non | Oui
| Réglages d'effacement des données*2
| Désactiver | Non | Oui
| Déverrouiller le fichier/dossier*2
| - | Non | Oui
| Réglages IPsec
|  | Non
| IPsec
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages IKEv1
|  | Non
| Clé prépartagée
| - | Non | Oui
| Durée d'utilisation SA (durée)
| 28800 secondes | Non | Oui
| Durée d'utilisation SA (taille)
| 28 800 Ko (10 mm (1/2 po)) | Non | Oui
| Durée d'utilisation IKE
| 30 secondes | Non | Oui
| Règles IPsec
| - | Non | Oui
| Impression motif caché
| Non | Oui
| Réglages par défaut
| Réglage du motif d'impression caché
| Standard | Non | Oui
| Couleur d'impression
| Noir | Non | Oui
| Exposition
| Standard | Non | Oui
| Taille des polices
| 48 points | Non | Oui
| Angle
| 0 deg. | Non | Oui
| Style de police
| Standard | Non | Oui
| Modèle de camouflage
| Modèle 1 | Non | Oui
| Méthode d'impression
| Avancée des caractères. | Non | Oui
| Réglages contenu impr.
| Non | Oui
| Mot prédéfini
| Activé, NE PAS COPIER | Non | Oui
| Texte préréglé
| ON (activé) | Non | Oui
| Numéro de série de la machine
| Désactivé | Non | Oui
| ID du travail compte
| Désactivé | Non | Oui
| Nom de connexion/Numéro d'utilisateur
| Désactivé | Non | Oui
| N° de contrôle
| Désactivé | Non | Oui
| Date/heure
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver l'entrée directe
| Désactivé | Non | Oui
| Contraste
| Non | Oui
| Noir
| 5 | Non | Oui
| Magenta
| 5 | Non | Oui
| Cyan
| 5 | Non | Oui
| Enregistrement du texte personnalisé
| - | Non | Oui
| Impression des renseignements de suivi
| - | Non | Oui
| Réglages d'impression des informations de suivi
| Désactivé | Non | Oui
| Infos d'impression
| Non | Oui
| Numéro de série de la machine
| Activé | Non | Oui
| Texte
| Désactivé | Non | Oui
| ID du travail compte
| Activé | Non | Oui
| Nom de connexion/Numéro d'utilisateur
| Activé | Non | Oui
| Date/heure
| Activé | Non | Oui
| Sélectionnez la couleur d'impression
| Noir | Non | Oui
| Position d'impression
| Non | Oui
| Position verticale
| Non | Oui
| Imprimer en haut du papier
| Désactivé | Non | Oui
| Imprimer en bas du papier
| Activé | Non | Oui
| Position horizontale
| Non | Oui
| Imprimer à gauche du papier
| Activé | Non | Oui
| Imprimer à droite du papier
| Désactivé | Non | Oui
| Sélectionner le travail à imprimer
| Non | Oui
| Copie
| Activé | Non | Oui
| Imprimante
| Activé | Non | Oui
| Impr. (Archiv. doc.)
| Activé | Non | Oui
| Réception d'I-Télécopie*3
| Activé | Non | Oui
| Réception de télélcopie*4
| Activé | Non | Oui
| Impressions des listes
| Activé | Non | Oui
| Init. donn. perso./donn. machine
| - | Non | Oui

*1 Affiché si le module de communication d'application ou une clé de produit d'un module de compte externe est activé.
*2 Affiché si le kit de sécurité des données est activé
*3 Affiché si la fonction I-Télécopie est activée.
*4 Affiché si la fonction de télécopie est activée.

*5 Désactivé si le kit de sécurité des données est installé

Retour au début