# LA ROTATION DE L'IMAGE N'A PAS LIEU

Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème à l'aide des solutions indiquées dans ce guide, appuyez sur le bouton [Marche], puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Patientez pendant 10 secondes au moins, puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Après que le témoin de l'alimentation est passé au vert, appuyez sur le bouton [MARCHE].
Si la couleur de fond de l'écran d'état des travaux situé dans l'angle supérieur droit de l'écran tactile n'est pas grise, ne mettez pas l'interrupteur principal en position Off et ne débranchez pas la prise d'alimentation. Vous risqueriez d'endommager le disque dur ou de perdre les données en cours d'enregistrement ou de réception.

Point à vérifier | Solution
--- | ---
Avez-vous sélectionné manuellement le taux de reproduction ? | Effectuez une copie à l'aide de l'option de taux de reproduction.
Copiez-vous à l'aide de réglages qui ne permettent pas la rotation de copie? | Il est généralement possible d'associer la rotation de copie à d'autres modes si nécessaires ; toutefois, certaines combinaisons sont impossibles. Si une combinaison non autorisée est sélectionnée, un message s'affiche sur l'écran tactile.
Avez-vous désactivé l'option "Réglage de la rotation de copie" dans le Mode réglages? | Contactez votre administrateur. Si vous êtes administrateur, activez l'option [Réglage de la rotation de copie]. Sélectionnez [Réglages système]→[Réglages de la copie]→[Réglage de la rotation de copie]→[Rotation de copie] dans "Mode Réglage".

Retour au début