# RÉGLAGES SANS FIL

Il permet d'accéder à un réseau via un réseau local sans fil.
Si vous cliquez sur le bouton [Soumettre], les réglages sont enregistrés.
Réglages sans fil
Utilisés pour activer ou désactiver le réseau sans fil et afficher son état.
Commutation du type de connexion
Commute entre le mode infrastructure et le mode de point d'accès pour correspondre à l'environnement de réseau local sans fil utilisé.
Réglage actuel
Affiche les réglages, tels que le SSID d'un réseau sans fil et le type de sécurité. Si le réseau sans fil est désactivé, « -- » s'affiche.
État sans fil actuel
Affiche les niveaux de réception (max. 100) du réseau sans fil et l'adresse IP.
Afficher l'écran des réglages sans fil
Cliquez sur le bouton [Configuration].
Dans l'écran des réglages sans fil, vous pouvez configurer le SSID d'un réseau sans fil, le Type de sécurité, le champ Crypté et la Clé de sécurité.
Initialiser les Réglages sans fil
Cliquez sur le bouton [Initialiser].
Les réglages des champs SSID, Type de sécurité, Crypté et Clé de sécurité sont initialisés.
Écran des réglages sans fil
Permet de configurer le SSID d'un réseau sans fil, le Type de sécurité, le champ Crypté et la Clé de sécurité.
Si vous cliquez sur le bouton [Soumettre], les réglages sont enregistrés.
SSID
Permet d'entrer un SSID composé de 32 caractères maximum.
Type de sécurité
Permet de sélectionner un type de sécurité.
Crypté
Permet de sélectionner un type de cryptage.
Clé de sécurité
Permet d'entrer une clé de sécurité.

Type de sécurité | Clé de sécurité
--- | ---
WEP 64 bits | 5 caractères ou nombre hexadécimal de 10 chiffres
WEP 128 bits | 13 caractères ou nombre hexadécimal de 26 chiffres
WAP/WAP2 | 8 à 63 caractères ou nombre hexadécimal de 64 chiffres

Montrer la clé de sécurité
Si ce paramètre est réglé sur Activé, la clé de sécurité s'affiche.
Adresse IP du périphérique
Utilisez ce réglage pour le mode de point d'accès. Saisissez l'adresse IP.
Canal à utiliser
Utilisez ce réglage pour le mode de point d'accès. Sélectionnez le canal à utiliser dans le réseau local sans fil.
Envoi de la sortie
Utilisez ce réglage pour le mode de point d'accès. Configurez la sortie d'envoi.
Bande passante
Utilisez ce réglage lorsque le mode de communication est "11n" en mode de point d'accès. Sélectionnez la bande passante à utiliser.
Configuration plage distr. adresse IP
Utilisez ce réglage pour le mode de point d'accès. Configurez la plage dans laquelle l'adresse IP doit être utilisée.
Retour au début