# RÉCEPTION / ENVOI DE DONNÉES DE TÉLÉCOPIE

RÉGLAGES D'I-TÉLÉCOPIE
Ces réglages peuvent être configurés lorsque la trouse d'extension I-Télécopie est installée.
Début de réception
Utilisez cette touche pour que la machine se connecte automatiquement à votre serveur de messagerie (serveur POP3) et recherche les I-Télécopies reçues. Si vous avez reçu des I-Télécopies, celles-ci sont récupérées et imprimées.
Touche récep. manu. sur l'écran envoi image
Affiche la touche [Réception manuelle I-Télécopie] dans l'écran initial du mode I-Télécopie.
Transférer les données reçues
Lorsque la machine ne peut pas imprimer car le magasin papier ou la cartouche est vide, les télécopies reçues peuvent être transférées vers un autre télécopieur I-Télécopie.
Pour annuler le transfert
Appuyez sur la touche état des travaux puis annulez le travail de transfert de la même manière qu'un travail de transmission.
Aucun transfert n'est possible si vous n'avez pas reçu de télécopie ou si vous n'avez pas programmé un numéro de télécopie de transfert.

- Pour une explication des réglages associés à la fonction télécopie, consultez « RÉCEPTION / ENVOI DE DONNÉES DE TÉLÉCOPIE - FONCTIONS TÉLÉCOPIE.
- Pour activer « Début de Réception », les réglages serveur POP3 doivent être configurés. Consultez [Réglages d'application] dans « Mode Réglage » → [Réglages de télécopie internet].
- Pour enregistrer une adresse de transfert, consultez « Régler l'adresse pour l'envoi de données » dans « Mode Réglage ».
- Si le transfert a échoué car la transmission a été annulée ou une erreur de communication s'est produite, les I-Fax qui devaient être transférés retournent dans la file d'attente des travaux d'impression et attendent d'être imprimés sur la machine.
- Si les pages initiales d'un I-Télécopie ont été imprimées avec succès, seules les pages qui n'ont pas été imprimées sont transférées.
- Si vous sélectionnez [Réglages système] dans « Mode réglage » → [Réglages envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages par défaut] et si « Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues » est activé, vous devez entrer un mot de passe. Entrez le mot de passe correct à l'aide des touches numériques.

Retour au début