# IMPOSSIBLE D'UTILISER LE TABLEAU DE BORD

Point à vérifier | Solution
--- | ---
Le voyant d'alimentation est-il allumé? | Si le voyant d'alimentation est éteint, allumez la machine. Assurez-vous que la fiche est correctement insérée dans la prise, mettez l'interrupteur en position "", puis appuyez sur le bouton [Marche] pour mettre la machine sous tension.
Venez-vous juste d'allumer la machine? | Patientez jusqu'à ce qu'un message indiquant que la machine est prête apparaisse. Après avoir appuyé sur la touche [Marche], la machine aura besoin d'un certain temps pour préchauffer. Pendant ce temps, vous pourrez sélectionner des fonctions, mais vous ne pourrez pas lancer un travail.
Le bouton [Mode économie d'énergie] clignote-t-il? | Le mode arrêt automatique est activé. Pour rétablir le mode normal de la machine, appuyez sur la touche [Mode Économie d'énergie]. - "MINUTEUR DE MISE HORS TENSION AUTO."
Un capot a-t-il été ouvert ou un périphérique a-t-il été séparé de la machine ? | Lisez le message et prenez les mesures nécessaires. Un message d'avertissement s'affiche lorsqu'un capot est ouvert ou qu'un périphérique est séparé de la machine.
L'identification a-t-elle échoué trois fois de suite? | Une fois l'opération débloquée, connectez-vous à l'aide des informations utilisateur correctes. Si l'option [Un avertissement lorsque la connexion échoue] est activée dans le Mode réglages, et si la connexion échoue trois fois de suite, un message s'affichera et l'opération d'authentification de l'utilisateur restera bloquée pendant 5 minutes. (Si vous ne connaissez pas vos informations utilisateur, contactez votre administrateur.) « Mode réglages » → [Contrôle de l'utilisateur] → [Réglages par défaut] → [Un avertissement lorsque la connexion échoue]
Un message indiquant que la connexion automatique a échoué s'affiche-t-il? | Contactez votre administrateur. Échec de la connexion automatique due au réseau ou à d'autres problèmes. Si vous êtes administrateur, appuyez sur la touche [Mot de passe admin.], connectez-vous en tant qu'administrateur et effectuez une modification temporaire dans le Mode réglages. (Rétablissez les valeurs d'origine des réglages modifiés après avoir résolu les problèmes).
Le message "Maintenance requise. Code :xx-xx*." s'affiche-t-il à l'écran? *Les lettres et les chiffres s'affichent sous la forme xx-xx. | Rallumez la machine. Assurez-vous que la couleur du fond de l'écran d'état des travaux s'affiche en gris dans l'angle supérieur droit de l'écran tactile, appuyez sur le bouton [Marche], puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Patientez pendant 10 secondes au moins, puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Après que le témoin de l'alimentation est passé au vert, appuyez sur le bouton [MARCHE]. Si le même message s'affiche encore après avoir désactivé et réactivé l'interrupteur principal et le bouton [Marche] à plusieurs reprises, la présence d'un dysfonctionnement nécessitant une intervention de maintenance est probable. Dans ce cas, cessez d'utiliser la machine, débranchez la prise et contactez votre revendeur ou votre représentant du service après-vente le plus proche. (Lorsque vous contactez votre revendeur ou votre représentant du service après-vente, signalez-lui le code d'erreur affiché.)

Retour au début