# CHANGEMENT DE FORMAT EN MODE I-FAX

## Aperçu

Modifiez le format de fichier (type de fichier et méthode/taux de compression) utilisé pour envoyer une image numérisée en mode I-Fax.
Le format de fichier sélectionné pour envoyer un I-Fax est normalement [TIFF-F]. Si la machine de destination de l'I-Fax ne prend pas en charge le mode couleur (si elle prend uniquement en charge le mode simple), sélectionnez [TIFF-S].
Lorsque la touche [TIFF-S] est sélectionnée, les paramètres de transmission sont limités comme suit :

- Résolution : les sélections disponibles sont [200 x 100 ppp] et [200 x 200 ppp].
  Si vous avez sélectionné [TIFF-S] après avoir configuré [200 x 400ppp], [400 x 400ppp] ou [600 x 600ppp], la résolution passera automatiquement sur [200 x 200 ppp].
- Taille d'envoi : Toujours A4R (8-1/2 po x 11 poR).
  Si vous avez sélectionné [TIFF-S] après avoir modifié le format d'envoi, le format d'envoi passera automatiquement sur A4R (8-1/2 po x 11 poR). Si vous numérisez un format supérieur à A4 (8-1/2 po x 11 po), le format sera automatiquement réduit à A4R (8-1/2 po x 11 poR). Si ce format est inclus dans une diffusion, l'image sera transmise à toutes les destinations au format A4R (8-1/2 po x 11 poR).
- Autres : Si vous avez sélectionné un réglage du rapport et saisi le format de l'original, vous ne pourrez pas utiliser les options Numérisation sur deux pages, Card Shot, 2 en 1, 4 en 1, ou Original form. mix.

## Opération

Appuyez sur la touche [Format fichier].
Appuyez sur la touche [TIFF-S] ou sur la touche [TIFF-F] pour préciser le format du fichier.
Si vous avez sélectionné [TIFF-F], sélectionnez le mode de compression.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
Retour au début