# L'IMPRESSION A LIEU SUR LE MAUVAIS CÔTÉ DU PAPIER

Point à vérifier | Solution
--- | ---
Le papier est-il chargé avec le côté à imprimer orienté dans la bonne direction ? | Assurez-vous que le côté imprimé du papier est positionné dans le bon sens. Magasins 1 à 4 : Chargez le papier côté impression vers le haut*. Plateau d'alimentation auxiliaire et plateau 5 : Chargez le papier côté impression vers le bas*. * Si le type de papier est "Préimprimé" ou "À en-tête", chargez le papier en sens inverse. (Sauf si l'option [Désactivation du recto verso] est activée dans le Mode réglages (administrateur). Pour plus d'informations sur le Mode réglages, consultez votre administrateur.)

Retour au début