# NUMÉRISATION D'UN DOCUMENT ORIGINAL FIN(MODE NUMÉRIS. LENTE)

## Aperçu

Utilisez cette fonction pour numériser des originaux peu épais par le chargeur de documents automatique. Cette fonction évite les risques de bourrage des originaux peu épais.
Lorsque "Mode numéris. lente" est sélectionné, la fonction de numérisation recto verso n'est pas disponible.

## Opération

Placez l'original sur le plateau du chargeur automatique de documents.
Ajustez doucement les guides.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

Si les documents originaux sont insérés trop brusquement, ils risquent de se froisser et de rester bloqués.
Précisez la destination.

- RECUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES
- CONSULTATION DE LA LISTE DES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- SAISIE MANUELLE D'UNE ADRESSE
- SPECIFICATION D'UN DOSSIER RESEAU
- RÉCUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Mode numéris. lente].
Une croix apparaît sur l’icône.
Pour annuler le réglage Mode numéris. lente :
appuyez sur la touche [Mode numéris. lente] pour supprimer la coche.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur la touche [Précédent].
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la numérisation de l'original.
Appuyez sur la touche [Aperçu] pour vérifier l'image avant d'envoyer une télécopie. Pour en savoir plus, reportez-vous à « VÉRIFICATIONDE L'IMAGE À TRANSMETTRE ». Toutefois, on ne peut pas changer les réglages de cette fonction dans l'écran d'aperçu.
Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
Retour au début