# ENVOI D'UNE IMAGE EN MODE NUMERISATION

## Aperçu

Vous pouvez envoyer une image en mode numérisation (Numérisation vers courrier électronique, Numérisation vers FTP, Numérisation vers un poste de travail, et Numérisation vers un dossier réseau).

- Si la mémoire sature pendant que les originaux sont en cours de numérisation, un message s'affiche et la numérisation s'arrête.
- Lorsque vous effectuez une numérisation vers courrier électronique, faites attention à ne pas envoyer un fichier trop volumineux. Les fichiers contenant plusieurs pages, par exemple, sont généralement volumineux. Pour envoyer un fichier de plusieurs pages ou autre fichier volumineux, vous devrez peut-être réduire le nombre de pages numérisées ou bien la taille d'envoi.

Ne placez aucun objet sous le détecteur de format des originaux. Le fait de fermer le chargeur automatique de documents alors qu'un objet est posé dessous risque d'endommager la plaque du détecteur et d'empêcher la détection correcte du format.

## Opération

Placez le document original.
Placez l'original sur le magasin du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

- Lorsque vous placez les originaux, orientez les documents de la manière suivante.

- *Dans le cas d'un grand format en orientation portrait, placez le document comme illustré dans la figure intitulée "Orientation paysage" et spécifiez l'orientation à l'étape 5.
- Placez les originaux de format A5 (5-1/2 po x 8-1/2 po) en orientation portrait (verticalement) (). S'ils sont placés en orientation paysage (horizontalement) (), un format incorrect sera détecté. Pour un original de format A5R (5-1/2 po x 8-1/2 poR), saisissez manuellement le format de l'original.

Précisez la destination.

- RECUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES
- CONSULTATION DE LA LISTE DES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- SAISIE MANUELLE D'UNE ADRESSE
- SPECIFICATION D'UN DOSSIER RESEAU
- RÉCUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER

L'icône qui apparaît indique le type de destination de la touche.
: Numériser vers courrier électronique
: Numériser vers FTP
: Numériser vers le dossier réseau
: Numérisation vers un poste de travail

- Après avoir appuyé sur une touche express, si l'écran change sans que vous ayez appuyé sur la touche , cela signifie que la destination a été enregistrée automatiquement.
- En mode numérisation vers courrier électronique, vous pouvez également envoyer des copies Cc ou Cci à d'autres adresses. Appuyez sur pour sélectionner des destinataires.
- Vous pouvez spécifier plusieurs adresses de destination.
- Pour modifier [Objet], [Nom de fichier], [Nom de réponse] ou [Corps de texte], appuyez sur une zone de saisie cible ou sur [Options].

- Modifier l'objet, le nom de fichier, le nom de réponse ou le texte du courrier à la transmission de la numérisation.

Appuyez sur la touche [Original].
Appuyez sur la touche d'orientation appropriée.
Précisez l'orientation de l'original que vous avez mis en place au cours de l'étape 1.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

- Vous pouvez modifier l'exposition, la résolution, le format de fichier, le mode couleur, et d'autres réglages. Appuyez sur leurs touches.

- NUMÉRISATION AUTOMATIQUE DES DEUX FACES D'UN ORIGINAL (ORIGINAL RECTO-VERSO)
- TAILLE DE NUMÉRISATION ET TAILLE D'ENVOI (AGRANDISSEMENT/RÉDUCTION)
- MODIFICATION DE L'EXPOSITION ET DU TYPE D'IMAGE ORIGINALE
- MODIFICATION DE LA RESOLUTION
- MODIFICATION DU FORMAT EN MODE NUMERISATION OU SAISIE DE DONNEES
- MODIFICATION DU MODE COULEUR

- Appuyez sur la touche [Autres] pour configurer diverses fonctions, par exemple, l’envoi collectif de deux pages originales sur une feuille ou de pages originales aux formats différentes.

Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la numérisation de l'original.
Appuyez sur la touche [Aperçu] pour vérifier l'aperçu d'une image avant d'envoyer l'original.

- Si l'original a été placé sur le plateau du chargeur de documents, un bip retentit lorsque la numérisation est terminée et que la transmission va commencer.
- Si l'original est placé sur la vitre d'exposition, la touche [Fin lecture] apparaît sur l'écran tactile. Si l'original ne comporte qu'une seule page, passez à l'étape 7. Pour numériser plus de pages, passez à l'étape 6.

Si le format de fichier est configuré sur [PDF/Cryptage], [PDF/Cryptage/Amélioration des lettres noires], [PDF/Cryptage/Haute compression] ou [PDF/Cryptage/Haute compression/Ultra fin], vous serez invité à saisir votre mot de passe lorsque vous appuierez sur la touche [Démarrer].
Appuyez sur la touche [Entrée] pour accéder à l'écran du clavier, saisissez un mot de passe d'une longueur maximale de 32 caractères, puis appuyez sur la touche [OK]. Le destinataire devra saisir le mot de passe saisi ici pour pouvoir ouvrir le fichier PDF encrypté.
Pour annuler la fonction Encryptage du PDF , appuyez sur la touche [Annuler]. L'écran de configuration du format de fichier s'affiche pour vous permettre de modifier le type de fichier.
Sélectionnez un nouveau type de fichier, puis appuyez sur la touche [Démarrer] pour commencer la transmission.
Si l'original était placé sur la vitre d'exposition, remplacez-le par l'original suivant puis appuyez sur la touche [Démarrer].
Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les originaux aient été numérisés.
Appuyez sur la touche [Fin lecture].
Un bip retentit pour signaler que l'opération est terminée.

- Si aucune action n'est effectuée au bout d'une minute après affichage de l'écran de confirmation, la numérisation s'arrête automatiquement et la transmission est mise en attente.
- Appuyez sur la touche [Configurer] pour modifier l'exposition, la résolution, le format de numérisation et le format d'envoi pour chaque page originale numérisée. Toutefois, si "Card Shot" est sélectionné dans Autres, modifiez seulement l'exposition lorsque vous numériserez une page originale paire.

Retour au début