# RÉGLAGES DU ROUTAGE À L'ARRIVÉE (STOCKAGE SUR DISQUE DUR)

Configurez les réglages permettant d'enregistrer les télécopies reçues sur le disque dur.

Elément | Description
--- | ---
Enregistrement automatique des télécopies reçues sur le disque dur | Indiquez si les télécopies reçues sont enregistrées sur le disque dur.
Définir les télécopies à enregistrer | Sélectionnez les télécopies reçues à enregistrer. Sélectionnez entre les lignes 1 et 3 et I-Fax.
Spécifier le dossier | Indiquez le dossier dans lequel les télécopies reçues sont enregistrées. Saisissez un nom de dossier d'une longueur maximale de 32 caractères de largeur normale/demi-largeur.
Activer/désactiver l'enregistrement dans les dossiers par date | Configurez les réglages afin d'enregistrer les dossiers de date créés et les télécopies reçues dans les dossiers par date.
Réglages d'impression des télécopies reçues | Configurez les réglages d'impression pour les télécopies reçues. Enregistrer et imprimer : Enregistrez les télécopies reçues sur le disque dur et imprimez-les. Imprimer uniquement lorsqu'une erreur d'enregistrement se produit : Imprimez les télécopies reçues lorsque l'opération d'enregistrement échoue. Enregistrer dans la zone d'erreur de routage à l'arrivée lorsque l'opération d'enregistrement échoue : Lorsque l'opération d'enregistrement échoue, enregistrez la télécopie dans la zone d'erreur de routage à l'arrivée.
Format de fichier | Sélectionnez le format de fichier pour le routage à l'arrivée.
Caractères prédéfinis | Définissez les caractères ajoutés au nom de fichier lorsqu'un fichier est enregistré. Lorsque "Caractère 1" et "Caractère 2" sont définis dans "Dénomination du fichier n° 1 à n° 7", les caractères définis sont ajoutés au nom de fichier. Saisissez jusqu'à 64 caractères de largeur normale/demi-largeur.
Dénomination du fichier n° 1 à n° 7 | Définissez les informations incluses dans le nom de fichier lors de l'enregistrement d'un fichier.
Réglages de notification de réception | Indiquez si la notification est envoyée par courriel à la réception d'une télécopie.
Adresse de notification | Affiche l'adresse de la personne à laquelle la notification est envoyée.
Saisie directe | Saisissez l'adresse de notification. Saisissez une adresse d'une longueur maximale de 1 500 caractères de demi-largeur.
Recherche d'adresse globale | Sélectionnez l'adresse dans les adresses globales.
Ajouter à la liste | Une adresse directement saisie ou trouvée via la fonction de recherche d'adresse globale est enregistrée comme adresse de notification.

Retour au début