# EFFACEMENT DES OMBRES DES BORDS DE L'IMAGE(EFFACER)

## Aperçu

Lorsque vous numérisez des originaux ou des livres épais, effacez toutes les ombres périphériques qui pourraient apparaître sur l'image.
Cette fonction permet d'effacer les parties de l'image dans lesquelles des ombres ont tendance à se former, mais elle ne détecte pas les ombres et efface uniquement les ombres.
Numériser un livre épais

Sans la fonction d'effacement | Avec la fonction d'effacement
--- | ---
Des ombres apparaissent sur l'image. | Aucune ombre n'apparaît.

Modes d'effacement
Si un réglage de taux est associé à un réglage d'effacement, la largeur d'effacement sera modifiée en fonction du taux sélectionné.
Cette fonction permet d'effacer les parties de l'image dans lesquelles des ombres ont tendance à se former, mais elle ne détecte pas les ombres et efface uniquement les ombres.
Par exemple, si vous configurez une largeur d'effacement de 10 mm (1/2 po) et réduisez l'image de 70 % avant de la numériser, la largeur d'effacement sera réduite à 7 mm.
Pour modifier le réglage de la largeur d'effacement par défaut :
Dans "Mode réglages", sélectionnez [Réglages système] → [Réglage envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages par défaut] → [Ajustement de la largeur d'effacement].
La largeur peut être fixée de 0 mm à 20 mm (0 po à 1 po). Le réglage usine est de 10 mm (1/2"). Le réglage modifié ici s'appliquera à [Réglages système] → [Réglages de la copie] → [Réglages de la copie] → [Réglage de la largeur à effacer] dans le "Mode réglages".

## Opération

Placez le document original.
Placez l'original sur le magasin du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

Précisez la destination.

- RECUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES
- CONSULTATION DE LA LISTE DES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- SAISIE MANUELLE D'UNE ADRESSE
- SPECIFICATION D'UN DOSSIER RESEAU
- RÉCUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Effacer].
Cochez la case du bord à effacer et spécifiez la position d'effacement.
Vérifiez que la case cochée est définie sur .
Lorsque vous appuyez sur la touche [Spécifier le cadre], les cases à cocher [Haut], [Bas], [Gauche] et [Droite] sont définies sur .
Si vous appuyez sur la touche [Spécifier les bords + centre], toutes les cases à cocher sont définies sur .
Pour réaliser une copie recto verso, spécifiez le bord à effacer sur le verso lors de l'effacement des bords de l'un des trois côtés Haut, Bas, Gauche et Droite sur le recto.

- Si la case à cocher [Inverser la position d'effacement du verso.] est définie sur , le bord de la position opposée au bord effacé du recto sera effacé.
- Si la case à cocher [Inverser la position d'effacement du verso.] est définie sur , le bord de la même position que sur le recto sera effacé.

Précisez la largeur d’effacement.

- Appuyez sur l’affichage de la valeur numérique indiquant la zone de décalage de marge sur le recto ou le verso et saisissez la zone en utilisant les touches numériques.
- Pour définir rapidement la zone, précisez d’abord avec les touches numériques une valeur proche de la valeur souhaitée, puis ajustez-la avec .

Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
Pour annuler les réglages de l'effacement :
appuyez sur la touche [Effacer].
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la numérisation de l'original.
Appuyez sur la touche [Aperçu] pour vérifier l'image avant d'envoyer une télécopie. Pour en savoir plus, reportez-vous à « VÉRIFICATIONDE L'IMAGE À TRANSMETTRE ».

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, vous devez numériser les pages du document une par une.
  Une fois la numérisation terminée, placez l'original suivant et appuyez sur la touche [Démarrer].
  Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].
  Un bip retentit pour signaler que la transmission est terminée.

Retour au début