# UTILISATION DE DEUX MACHINES POUR RÉDUIRE LE TEMPS DE COPIE (COPIE TANDEM)

## Aperçu

Cette fonction partage en deux un travail de copie entre deux machines connectées au réseau, ce qui permet de réduire le temps de copie.
Machine maître et machine esclave
la machine maître effectue uniquement la numérisation, et la machine esclave enregistrée dans la machine maître effectue uniquement l'impression sans numériser le document original.

- Pour utiliser cette fonction, deux machines doivent être connectées à votre réseau.
- Même si davantage de machines sont connectées au réseau, cette fonction ne peut être utilisée que pour partager le travail avec une seule autre machine.
- Pour utiliser la fonction Copie tandem, sélectionnez [Réglage de connexion en tandem] en « Mode réglage ».
- Pour configurer le réglage de connexion en tandem, enregistrez les renseignements d'adresse IP de la machine esclave dans la machine maître. Pour le numéro de port, il est conseillé d'utiliser le réglage initial (50001). A moins de connaître des difficultés avec ce réglage, ne modifiez pas le numéro de port. Le réglage en tandem doit être configuré par votre administrateur réseau. Si la machine maître et la machine esclave doivent intervertir leurs rôles, configurez l'adresse IP de la machine maître dans la machine esclave. Le même numéro de port peut être utilisé sur les deux machines.
- Dans ce cas :
  Un finisseur en piqûre à cheval est installé dans la machine maître, mais pas dans la machine esclave.
  - La fonction Copie tandem est activée lors de la spécification des copies sans agrafage.
  - La fonction Copie tandem est désactivée lors de la spécification des copies avec agrafage.
- Tel qu'indiqué ici, si la fonction Copie tandem est activée à l'aide d'une fonction fournie dans la machine maître et pas dans la machine esclave, un message s'affiche.
- Si une machine tombe a court de papier.
  Si la machine maître ou la machine esclave tombe à court de papier, la machine qui est tombée à court de papier suspend le travail, tandis que celle qui a encore du papier le poursuit. Dès que du papier est ajouté à la machine qui est tombée à court de papier, le travail reprend.
- Si une authentification utilisateur est spécifiée
  - La fonction Copie tandem est activée lorsqu'une authentification utilisateur est spécifiée dans la machine maître.
  - La fonction Copie tandem est désactivée lorsqu'une authentification utilisateur est spécifiée dans la machine esclave, mais pas dans la machine maître.

Pour utiliser la fonction Copie tandem :
En « Mode réglage »sélectionnez [Réglages système] → [Contrôle du périphérique] → [Réglage de connexion en tandem].

## Opération

Placez le document original et appuyez sur la touche [Aperçu].
Placez le document original dans le magasin d'alimentation, le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
Lors de l'utilisation de la vitre d'exposition pour numériser de nombreuses pages originales, modifiez le document original et appuyez sur la touche [Numérisation supplémentaire].

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Copie tandem].
Une croix apparaît sur l’icône.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur la touche [Précédent].
Pour annuler le réglage de copie tandem :
Appuyez sur la touche [Copie tandem] pour la décocher.
Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.
Vous pouvez sélectionner jusqu'à 999 copies (jeux). Le nombre de copies spécifié est partagé entre les machines maître et esclave. Si le nombre de copies est impair, la machine maître réalise davantage de copies que la machine esclave.
Si un nombre incorrect de copies est défini
appuyez sur la touche [EFFACER] et saisissez le nombre correct.
Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.
Vérifiez si les réglages permettent d'obtenir les résultats corrects.
Pour annuler tous les réglages :
appuyez sur la touche [CA].
Appuyez sur la touche [Démarrer Couleur] ou [Démarrer NOIR ET BLANC] pour lancer la copie.
Lorsque vous ne réalisez qu'une seul jeu de copies, vous ne devez pas spécifier le nombre de copies.
Pour annuler la fonction Copie tandem :
Appuyez sur les touches [ARRET] des deux machines.
Retour au début