# FINISSEUR EN PIQÛRE À CHEVAL

## Aperçu

Cela inclut la fonction de décalage (qui imprime le papier trié tout en échelonnant chaque jeu de papier), la fonction de tri d'agrafage (qui agrafe chaque jeu d'impressions), la fonction d'agrafage en piqûre à cheval (qui agrafe automatiquement le centre des feuilles et les plie en deux) et la fonction pliage du papier (qui plie le papier en deux).
Pour perforer le papier imprimé, installez un module de perforation en option.

- Noms des fonctions
- Fournitures
- Maintenance du finisseur en piqûre à cheval

Noms des fonctions
×
Compilateur
Empile provisoirement le papier à agrafer.
×
Magasin de sortie
Les copies agrafées et décalées sont dirigées vers ce magasin.
Il est possible de faire glisser le magasin. Déployez le magasin pour une impression sur du papier format (formats A3W, A3, B4, 12 po x 18 po, 11 po x 17 po, 8-1/2 po x 14 po et 8-1/2 po x 13 po).
×
Capot latéral
Ouvrez ce capot pour remplacer la cartouche d'agrafes ou retirer des agrafes coincées.
×
Magasin d'agrafage en piqûre à cheval
Les impressions agrafées en piqûre à cheval sont dirigées vers ce magasin.
×
Capot supérieur
Ouvrez ce capot en cas de bourrage papier.
×
Capot avant
Ouvrez ce capot pour remplacer la cartouche d'agrafes ou retirer des agrafes coincées.
Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

- Une unité de transfert de papier est nécessaire pour installer un finisseur en piqûre à cheval, ainsi qu'un support / magasin papier de 1x500/2x500/3x500/500 et 2 000 feuilles.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le finisseur en piqûre à cheval et n'appuyez pas non plus dessus.
- Faites attention lorsque vous allumez la machine et que l'impression commence, car le magasin se déplace vers le haut et le bas.
- Il est impossible d'installer un finisseur en même temps qu'un autre finisseur.

Fournitures
Le finisseur en piqûre à cheval exige l'utilisation de la cartouche d'agrafes suivante :
Unité de finisseur
Cartouche d'agrafes (environ 5 000 agrafes par cartouche x trois cartouches) MX-SCX1
Unité d'agrafage en piqûre à cheval
Cartouche d'agrafes (environ 2000 agrafes par cartouche x trois cartouches) AR-SC3
Maintenance du finisseur en piqûre à cheval
Lorsque la cartouche d'agrafes ne contient plus d'agrafes, un message s'affiche sur le panneau de commande. Suivez la procédure ci-dessous pour remplacer la cartouche d'agrafes.

## Opération

- Remplacement de la cartouche d'agrafes (unité de finisseur)
- Remplacement de la cartouche d'agrafes (unité d'agrafage en piqûre à cheval)

Remplacement de la cartouche d'agrafes (unité de finisseur)
Ouvrez le capot avant.
Tout en tirant sur le levier, faites glisser le finisseur en piqûre à cheval vers la gauche jusqu'à ce qu'il s'arrête.
Faites glisser doucement le finisseur jusqu'à ce qu'il s'arrête.
Abaissez le levier de libération de la boîte d'agrafes et retirez-la.
Tirez sur la boîte d'agrafes vers la droite.
Retirez la cartouche d'agrafes vide de la boîte d'agrafes.
Insérez une cartouche d'agrafes neuve dans la boîte d'agrafes (tel qu'illustré).
Enfoncez la cartouche d'agrafes jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
Replacez la boîte d'agrafes.
Enfoncez la boîte d'agrafes jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
Réenfoncez le finisseur en piqûre à cheval et verrouillez-le sur la machine.
Faites glisser doucement le finisseur vers la droite pour le remettre dans sa position d'origine.
Fermez le capot avant.
Effectuez une copie d'essai en mode tri agrafage pour vérifier que l'agrafage s'effectue correctement.
Remplacement de la cartouche d'agrafes (unité d'agrafage en piqûre à cheval)
Avant de démarrer cette procédure, retirez tous les documents qui se trouvent dans le magasin de sortie du finisseur en piqûre à cheval. Ne replacez pas les documents retirés dans le magasin de sortie.
Ouvrez le capot latéral.
Retirez la cartouche d'agrafes vide.
Chargez une nouvelle cartouche d'agrafes.
Retirez le couvercle de chaque cartouche d'agrafes, puis installez la cartouche.
Fermez le capot latéral.
Retour au début