# EXTERIEUR

Cette section décrit les noms et fonctions des pièces respectives à l'extérieur de la machine.
×
Chargeur automatique de documents
Charge et numérise automatiquement plusieurs documents originaux. Le recto et le verso des originaux peuvent tous 2 être automatiquement numérisés.
- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
×
Couv. avant
Ouvrez ce capot pour amener l'interrupteur principal en position "On" ou "Off" ou remplacer une cartouche de toner.
- MISE SOUS TENSION
- REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE TONER
×
Magasin de sortie (magasin central)*
Les documents sortent imprimés dans ce magasin.
×
Panneau de commande
Ce panneau comprend le bouton [Alimentation], le bouton/témoin [Économie d'énergie], le bouton [Écran d'accueil], le bouton d'alimentation principale et l'écran tactile. Utilisez l'écran tactile pour utiliser chacune de ces fonctions.
- PANNEAU DE COMMANDE
×
Magasin de droite*
Vous pouvez faire en sorte que les documents sortent imprimés dans ce magasin. Vous pouvez faire en sorte que les originaux reçus par télécopie ou I-télécopie apparaissent dans ce magasin, ce qui vous permet de les séparer des documents destinés à être copiés.
×
Finisseur*
Ce papier pour agrapher.
Un module de perforation peut également être installé afin de perforer des trous dans les documents imprimés.
- FINISSEUR
×
Finisseur en piqûre à cheval*
Vous permet d'agrafer et de plier le papier. Un module de perforation peut également être installé afin de perforer des trous dans les documents imprimés.
- FINISSEUR EN PIQÛRE À CHEVAL
×
Unité de transfert du papier*
Cette unité assure le relais entre la machine et le finisseur en piqûre à cheval en envoyant les documents imprimés au finisseur en piqûre à cheval.
×
Port USB (type A)
Utilisé pour relier un périphérique USB, tel qu'une clé USB à la machine.
Pour le câble USB, utilisez un câble blindé.
Prend en charge l'USB 2.0 (Haut débit).
×
Clavier
Vous pouvez l'utiliser en remplacement du clavier affiché sur l'écran tactile. Il peut être rangé sous le panneau de commande lorsqu'il n'est pas utilisé.
×
Magasin 1
Stockez le papier dans ce magasin.
- CHARGEMENT DU PAPIER DANS UN MAGASIN
×
Magasin 2*
Stockez le papier dans ce magasin.
- CHARGEMENT DU PAPIER DANS UN MAGASIN
×
Magasin 3*
Stockez le papier dans ce magasin.
- CHARGEMENT DU PAPIER DANS UN MAGASIN
×
Magasin 3*
Stockez le papier dans ce magasin.
- MAGASIN 3 - 4 (SUPPORT/MAGASIN PAPIER DE 500 ET 2 000 FEUILLES)
×
Magasin 4*
Stockez le papier dans ce magasin.
- CHARGEMENT DU PAPIER DANS UN MAGASIN
×
Magasin 4*
Stockez le papier dans ce magasin.
- MAGASIN 3 - 4 (SUPPORT/MAGASIN PAPIER DE 500 ET 2 000 FEUILLES)
×
Magasin 5 (MX-LC11)*
Stockez le papier dans ce magasin.
- CHARGEMENT DU PAPIER DANS UN MAGASIN À GRANDE CAPACITE
×
Plateau d'alimentation auxiliaire
Servez-vous de ce magasin pour alimenter le papier manuellement.
Lors du chargement de papier plus large que 8-1/2 po x 11 po R ou A4R, étendez le guide de prolongement.
- CHARGEMENT DU PAPIER DANS LE PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE
Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.
* Facultatif Retour au début