# AGRAFAGE/PERFORATION DE LA SORTIE

## Aperçu

Fonction d'agrafage
La fonction d'agrafage agrafe la sortie. Pour créer des documents d'apparence plus sophistiquée, la fonction d'agrafage peut être utilisée avec la fonction d'impression recto verso.
Cette fonction permet d'économiser un temps considérable lors de la préparation des documents d'une réunion ou d'autres documents agrafés.
Les positions d'agrafage et le nombre d'agrafes peuvent être sélectionnés afin d'obtenir les résultats d'agrafage suivants.

Agrafage | A gauche | A droite | En haut
--- | --- | --- | ---
1 agrafe* |  |  |
2 agrafes |  |  |

* L'orientation de l'agrafage (« » ou « ») varie en fonction du format et de l'orientation du papier.
Fonction de perforation
La fonction de perforation perfore la sortie. Les positions de perforation sont définies via la sélection du bord de reliure.

A gauche | A droite | En haut
--- | --- | ---

- Un finisseur ou un finisseur en piqûre à cheval est nécessaire pour pouvoir utiliser la fonction d'agrafage.
- Pour utiliser la fonction de perforation, installez un module de perforation dans le finisseur ou le finisseur en piqûre à cheval.
- Pour en savoir plus sur le nombre maximum de feuilles qu'il est possible d'agrafer, voir la section « SPÉCIFICATIONS » du Guide de démarrage rapide.
- Le nombre maximum de feuilles qu'il est possible d'agrafer en une seule fois inclut les éventuels intercalaires et/ou couvertures qui sont insérés.
- Pour plus de renseignements sur la fonction de piqûre à cheval, voir la section « CRÉATION D'UNE BROCHURE AGRAFÉE (copie en brochure/piqûre à cheval) ».

- Les fonctions d'agrafage et de décalage (décalage de la position du papier pour chaque travail) ne peuvent pas être utilisées simultanément.
- Lorsque le finisseur est désactivé dans les réglages de la machine, les fonctions d'agrafage et de perforation ne peuvent pas être utilisées.
- Lorsque les fonctions d'agrafage et de perforation sont désactivées dans les réglages de la machine, l'agrafage et la perforation sont impossibles.

## Opération

Windows
Cliquez sur l'onglet [Principal] et sélectionnez « Côté de la reliure ».
Sélectionnez la fonction d'agrafage ou la fonction de perforation.

- Pour la fonction agrafage, sélectionnez le nombre d'agrafes dans le menu "Agrafage".
- Pour la fonction de perforation, cliquez sur la case à cocher [Module de perforation] de façon à ce que la coche apparaisse.

Macintosh
Sélectionnez [Fonctions d'imprimante] puis « Côté de la reliure ».
Sélectionnez la fonction d'agrafage ou la fonction de perforation.
Sélectionnez le nombre d'agrafes. Pour la fonction de perforation, cliquez sur la case à cocher [Module de perforation] de façon à ce que la coche apparaisse.
Retour au début