# NETTOYAGE - PRÉSENTATION

Afin de maintenir les performances de qualité supérieure de la machine, nettoyez régulièrement la machine.
Dans l'éventualité de l'apparition de lignes colorées/blanches, ou encore si des bourrages papier surviennent, suivez les procédures de nettoyage ci-dessous.

Lorsque des taches de saleté ou des lignes colorées/blanches apparaissent sur les images numérisées | Nettoyez dans l'ordre les pièces suivantes jusqu'à ce que plus aucune tache de saleté ou ligne colorée/blanche n'apparaisse. NETTOYAGE DE LA VITRE D'EXPOSITION ET DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS NETTOYAGE DU CHARGEUR PT DE LA PREMIÈRE COURROIE DE TRANSFERT
En cas de bourrage papier dans le plateau d'alimentation auxiliaire : | NETTOYAGE DU ROULEAU D'ALIMENTATION DU MAGASIN AUXILIAIRE
Lorsque des lignes ou des taches de saleté apparaissent sur le document original numérisé lors de l'utilisation du chargeur automatique de documents : | NETTOYAGE DU ROULEAU D'ALIMENTATION DU PAPIER
Lorsque des lignes colorées apparaissent : | NETTOYAGE DE L'UNITÉ LASER NETTOYAGE DU CORONA DU TAMBOUR PHOTOCONDUCTEUR

N'utilisez pas de spray inflammable pour nettoyer la machine. Si du gaz entre en contact avec des composants électriques chauds ou l'unité de fusion à l'intérieur de la machine, cela peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

- N'utilisez pas de diluant, de benzène, ni d'agents de nettoyage volatiles similaires pour nettoyer la machine. Ils risquent de détériorer ou décolorer le boîtier.
- Utilisez un chiffon doux pour essuyer doucement la saleté de la zone du panneau de commande présentant une finition de type miroir (illustré à droite). Si vous utilisez un chiffon rigide ou frottez fort, la surface risque d'être endommagée.

La zone présentant une finition de type miroir est indiquée en tant que .
Retour au début