# IMPRESSION D'UNE TÉLÉCOPIE PROTÉGÉE PAR MOT DE PASSE(RÉGLAGE DE MISE EN ATTENTE POUR L'IMPRESSION DES DONNÉES REÇUES)

Activez cette fonction pour enregistrer les télécopies reçues et stockées dans la mémoire sans les imprimer. Vous devez entrer un mot de passe pour pouvoir imprimer les données. Si cette fonction est activée, l'écran de saisie du mot de passe s'affiche sur l'écran tactile lorsque vous recevez une télécopie.
Pour activer les réglages de mise en attente pour l'impression des télécopies reçues :
Dans « Mode de réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages d'envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages par défaut] → [Réglage de mise en attente pour l'imp. des données reçues].
Points importants pour l'utilisation de cette fonction
Si vous n'imprimez pas les données de télécopie reçues et que vous ne les supprimez pas non plus, la mémoire du télécopieur va se remplir et la machine ne sera plus en mesure de recevoir de télécopie du tout. Quand on utilise cette fonction, il faut imprimer les données reçues dès que possible, sans les laisser dans la mémoire du télécopieur.
Vous pouvez visualiser la capacité de mémoire de télécopie restante dans l'écran initial du mode télécopie.
Un message d'avertissement apparaît quand le télécopieur commence à manquer de mémoire.

- Les télécopies reçues sont conservées en mémoire quel que soit le mode de réception, automatique ou manuel.
- Quand les données reçues sont transférées à d'autres machines, celles stockées dans la mémoire sont transférées également. Le même écran de saisie du mot de passe que celui destiné à l'impression apparaît. Les télécopies par Internet ne seront pas envoyées tant que vous n'aurez pas entré le mot de passe.

Une fois que vous avez entré, à l'aide des touches numériques, le mot de passe de 4 chiffres programmé à l'avance, l'impression commence.
Lorsque vous appuyez sur la touche [Annuler], l'écran de saisie du mot de passe se ferme. Il réapparaît lorsque vous appuyez sur ou que vous changez de mode. La touche des données en mémoire clignote alors sur l'écran tactile.
Pour afficher l'écran de la liste des données reçues après avoir entré le mot de passe :
Dans « Mode de réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglage de l’aperçu] → [Réglage de vérif. données images reçues].
Retour au début