# RÉCEPTION D'UNE TÉLÉCOPIE APRÈS LA PRISE D'UN APPEL SUR LE POSTE TÉLÉPHONIQUE SUPPLÉMENTAIRE(RÉCEPTION À DISTANCE)

## Aperçu

Suivez les étapes ci-dessous si vous souhaitez démarrer une réception de télécopie après avoir pris un appel et parlé via le poste téléphonique supplémentaire.
Si vous utilisez une ligne à impulsions, réglez le poste téléphonique supplémentaire de façon à ce qu'il émette des tonalités.

- Pour recevoir une télécopie après la prise d'un appel sur le poste téléphonique supplémentaire :
  Dans "Mode réglages", sélectionnez [Réglages système] → [Réception/Envoi de données de télécopie] → [Réglages télécopieur] → [Réglages de réception] pour activer la [Réception manuelle].
- Modifier le numéro pour recevoir des télécopies :
  Dans "Mode réglages", sélectionnez [Réglages système] → [Réglage envoi d'image] → [Réglages télécopieur] → [Réglages par défaut] → [Réglage du numéro de réception à distance].

## Opération

Quand la machine sonnera, décrochez le récepteur pour parler.
Demandez à la machine de démarrer la réception de la télécopie.
Appuyez sur depuis le poste téléphonique supplémentaire.
Raccrochez le récepteur.
La machine émettra un signal sonore quand la réception sera terminée.
Retour au début