# ECRAN INITIAL DE CHAQUE MODE

Ce chapitre explique les touches d'un écran initial, en prenant l'exemple de l'écran initial du courrier électronique. Il existe plusieurs méthodes dans le mode Envoi d'image, y compris Numérisation vers courrier électronique et Numérisation vers FTP. La disposition de l'écran initial diffère légèrement en fonction de la manière dont l'image est envoyée.
Pour configurer l'écran qui s'affiche initialement lorsque vous appuyez sur la touche [Envoi image] :
En « Mode de réglage », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages d'envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages par défaut] → [Réglage de l'affichage par défaut].
Retour au début