# ENVOI PAR NUMÉROTATION ENCHAÎNÉE

Vous pouvez associer des séquences de numéros saisies à l'aide des touches numériques ou des touches express à des pauses et composés dans un seul numéro.
Par exemple, lors de la composition d’un numéro international, appuyez sur la touche [Pause] entre le numéro d'identification d'un opérateur téléphonique international (par exemple, "001") et l'indicatif du pays (par exemple, "81" pour le Japon) afin d'insérer une pause et faciliter la connexion de la ligne.
La durée (en secondes) réglée dans [Réglage du temps de pause] du « mode réglages » définit la longueur de la pause.
A l'écran, un trait d'union « - » indique la pause.
Si le [Réglage du temps de pause] est sur deux secondes, appuyez trois fois sur la touche [Pause] pour obtenir une pause de 6 secondes.
Exemple : Utilisation de la numérotation enchaînée pour composer un numéro international
Pour régler la longueur de pause :
Dans « Mode de réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages d'envoi d'image] → [Réglages des télécopies] → [Réglages par défaut] → [Réglage du temps de pause].
Retour au début