# ENVOI DE DEUX PAGES EN UNE SEULE(Copie multiple)

## Aperçu

Réduisez deux pages originales à un même format, puis envoyez-les comme une seule page. Cette fonction est pratique lorsque vous devez envoyer un grand nombre de pages originales et que vous souhaitez en réduire le nombre.
Pour un format standard (format A4 (8-1/2 po x 11 po) ou B5 ou A5 (5-1/2 po x 8-1/2 po)), les pages originales sont numérisées depuis le chargeur monopasse et la vitre d'exposition.

- Il n'est pas possible d'effectuer de transmission de tailles inférieures au format de l'original.
- La fonction 2en1 n’est pas possible pour les originaux aux formats A4 (8-1/2 po x 11 po), B5 ou A5 (5-1/2 po x 8-1/2 po).
- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction en mode de transmission directe ou lorsque le haut-parleur est utilisé pour composer le numéro.
- Quand on précise la taille de l'original en utilisant des valeurs numériques, on ne peut pas utiliser cette fonction.
- On ne peut pas utiliser cette fonction avec la Numérisation 2 pages ou Card Shot.

## Opération

Placez le document original.
Placez le document original dans le magasin d'alimentation, le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

Entrez le numéro de télécopie de destination à l'aide des touches numériques.

- SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
- RAPPEL DU NUMÉRO D'UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
- LES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- APPEL DU NUMÉRO D'UN DESTINATAIRE À PARTIR D'UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER
- ENVOI PAR NUMÉROTATION ENCHAÎNÉE

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Copie multiple].
Une croix apparaît sur l’icône.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur la touche [Précédent].
Pour annuler le réglage de copie multiple :
appuyez sur la touche [Copie multiple] pour supprimer la coche.
Appuyez sur la touche [Original].
Appuyez sur la touche [Orientation de l'image] avec la même orientation que celle de l'original en place.
Si le réglage est incorrect, il se peut que l'image transmise soit inappropriée.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la numérisation de l'original.

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, vous devez numériser les pages du document une par une.
  Une fois la numérisation terminée, placez l'original suivant et appuyez sur la touche [Démarrer]. Répétez cette procédure jusqu'à ce la dernière page soit numérisée, puis appuyez sur la touche [Fin lecture].
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.

- Appuyez sur la touche [Aperçu] pour afficher un aperçu de l'image imprimée avant son envoi. Après avoir numérisé un original en appuyant sur la touche [Aperçu], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer l'envoi d'une image.
  Pour en savoir plus, reportez-vous à « VÉRIFICATIONDE L'IMAGE À TRANSMETTRE ».
- Si vous appuyez sur la touche [Résumé fonct.] sur l'écran de confirmation de la numérisation, vous pouvez modifier l'exposition, la résolution, la taille de numérisation et la taille d'envoi.
  (Quand vous numérisez toutes les pages paires de l'original, vous ne pouvez modifier que l'exposition.)
Retour au début