# TRANSFERT DES TÉLÉCOPIES I-FAX REÇUES(FAIRE SUIVRE DONNÉES FAX)

## Aperçu

Si la machine ne peut pas imprimer parce que le magasin papier ou la cartouche est vide, les télécopies I-Fax seront transférées vers une autre adresse I-Fax précédemment enregistrée (y compris SMTP direct).

- Aucun transfert n'est possible si vous n'avez pas reçu d'I-Fax ou si vous n'avez pas programmé un numéro de télécopie de transfert.
- Si certaines pages d'une télécopie en cours de transfert ont été correctement imprimées, seules les pages qui n'ont pas pu être imprimées seront transférées.
- Si le transfert a échoué car la transmission a été annulée ou une erreur de communication s'est produite, les I-Télécopie qui devaient être transférés retournent dans la file d'attente des travaux d'impression et attendent d'être imprimés sur la machine.
- Si un écran de saisie de mot de passe apparaît après une pression sur la touche [OK], le « Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues » a été activé. Saisissez le mot de passe à l'aide des touches numériques pour commencer le transfert.
  - IMPRESSION D'UNE TÉLÉCOPIE PROTEGEE PAR MOT DE PASSE (Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues)

## Opération

Appuyez sur la touche [Définir le mode] de l'écran d'accueil.
Appuyez sur la touche [Réception/Envoi de données fax].
Appuyez sur la touche [Réglages I-Fax].
Appuyez sur la touche [Exécuter] dans [Transférer les données reçues] pour commencer le transfert.
Retour au début