# LA TRANSMISSION DURE LONGTEMPS

Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème à l'aide des solutions indiquées dans ce guide, appuyez sur le bouton [Marche], puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Patientez pendant 10 secondes au moins, puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Après que le témoin de l'alimentation est passé au vert, appuyez sur le bouton [MARCHE].
Si la couleur de fond de l'écran d'état des travaux situé dans l'angle supérieur droit de l'écran tactile n'est pas grise, ne mettez pas l'interrupteur principal en position Off et ne débranchez pas la prise d'alimentation. Vous risqueriez d'endommager le disque dur ou de perdre les données en cours d'enregistrement ou de réception.

Point à vérifier | Solution
--- | ---
Est-ce que la résolution est correctement réglée au moment de la numérisation? | Sélectionnez la résolution et les réglages de compression des données adaptés à la transmission. Pour créer des données images équilibrées en termes de résolution et de taille de fichier, prenez en compte les points suivants : Réglages de la résolution Le réglage de la résolution par défaut est [200 x 200 dpi] en mode "Courriel", "FTP/Poste de travail", "Dossier réseau", "Numérisation vers un périphérique mémoire externe", et [200 x 100 dpi] en mode I-Télécopie. Si l'original ne contient pas d'image en demi-tons, comme une photo ou une illustration, numériser avec la résolution par défaut créera une image plus pratique et utile. Un réglage de résolution plus élevée ou le réglage "Demi-tons" (en mode I-Fax seulement) ne doit être sélectionné que si l'original contient une photo dont la qualité vous est importante. Soyez prudent dans ce cas, comme un fichier plus gros sera créé que quand les réglages par défaut sont utilisés.

Retour au début