# UNE PARTIE DE L'IMAGE EST COUPÉE

Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème à l'aide des solutions indiquées dans ce guide, appuyez sur le bouton [Marche], puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Patientez pendant 10 secondes au moins, puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Après que le témoin de l'alimentation est passé au vert, appuyez sur le bouton [MARCHE].
Si la couleur de fond de l'écran d'état des travaux situé dans l'angle supérieur droit de l'écran tactile n'est pas grise, ne mettez pas l'interrupteur principal en position Off et ne débranchez pas la prise d'alimentation. Vous risqueriez d'endommager le disque dur ou de perdre les données en cours d'enregistrement ou de réception.

Point à vérifier | Solution
--- | ---
Le format de papier spécifié par le travail correspond-il au format du papier chargé dans le plateau? | Assurez-vous que le réglage du format de papier correspond au format de papier chargé dans le plateau. Windows : Vous pouvez sélectionner le réglage sous l'onglet [Choix papier] du pilote d'imprimante. Si [Ajuster à la taille du papier] est sélectionné, vérifiez le papier chargé et le réglage du format de papier. Macintosh : Vous pouvez sélectionner le réglage dans le menu [Format d'impression].
Le réglage de l'orientation de l'impression (portrait ou paysage) est-il correct? | Configurez l'orientation de l'impression en fonction de l'image. Windows : Vous pouvez sélectionner le réglage sous l'onglet [Principal] du pilote d'imprimante. Macintosh : Vous pouvez sélectionner le réglage dans le menu [Format d'impression].
Les marges ont-elles été définies correctement dans les réglages de mise en page de l'application? | Sélectionnez un format de papier approprié et les marges dans les réglages de mise en page de l'application. Si le bord de l'image dépasse à l'extérieur de la zone imprimable de la machine, le bord sera rogné.

Retour au début