# FINISSEUR

## Aperçu

Cet équipement imprime le papier trié tout en échelonnant chaque jeu de papier. Si nécessaire, il agrafe chaque jeu.
Pour perforer le papier imprimé, installez un module de perforation en option.

- Noms des fonctions
- Fournitures
- Maintenance du finisseur

Noms des fonctions
Voici une description des composants qui apparaissent lorsque le finisseur est ouvert.
×
Magasin de sortie
Les copies agrafées et décalées sont dirigées vers ce magasin.
Il est possible de faire glisser le magasin. Déployez le magasin pour une impression sur du papier grand format (A3W, A3, A4R, B4, B5R, 8K, 16KR, 12 po x 18 po, 11 po x 17 po, 8-1/2 po x 14 po, 8-1/2 po x 13 po, 8-1/2 po x 13-1/2 po, 8-1/2 po x 13-2/5 po, 8-1/2 po x 11 po R et 7-1/4 po x 10-1/2 po R).
×
Levier
Ce levier permet de déplacer le finisseur lorsque vous devez extraire un papier bloqué, remplacer les agrafes ou retirer des agrafes coincées.
×
Boîte de stockage des déchets de perforation (lorsqu'un module de perforation est installé)
Permet le stockage des déchets issus de la perforation.
×
Capot avant
Ouvrez ce capot lorsque vous devez extraire un papier bloqué, remplacer les agrafes ou retirer la boîte de stockage des déchets de perforation.
×
Boîte d'agrafes
Cette boîte renferme la cartouche d'agrafes. Sortez la boîte d'agrafes pour remplacer la cartouche ou retirer des agrafes coincées.
×
Levier de libération de la boîte d'agrafes
Utilisez ce levier pour retirer la boîte d'agrafes.
Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

- Il est impossible d'installer un finisseur en même temps qu'un finisseur en piqûre à cheval.
- Faites attention lorsque vous allumez la machine et que l'impression commence, car le magasin de sortie se déplace vers le haut et le bas.

Fournitures
Le finisseur exige l'utilisation la cartouche d'agrafes suivante :
Cartouche d'agrafes (environ 5 000 agrafes par cartouche x trois cartouches)
MX-SCX1
Maintenance du finisseur
Lorsque la cartouche d'agrafes ne contient plus d'agrafes, un message s'affiche sur le panneau de commande. Suivez la procédure ci-dessous pour remplacer la cartouche d'agrafes.

## Opération

Remplacement de la cartouche
Ouvrez le capot.
Tout en faisant pivoter le levier vers la gauche, faites glisser le finisseur vers la gauche jusqu'à ce qu'il s'arrête.
Faites glisser doucement le finisseur jusqu'à ce qu'il s'arrête.
Abaissez le levier de libération de la boîte d'agrafes et retirez-la.
Tirez sur la boîte d'agrafes vers la droite.
Retirez la cartouche d'agrafes vide de la boîte d'agrafes.
Insérez une cartouche d'agrafes neuve dans la boîte d'agrafes (tel qu'illustré).
Enfoncez la cartouche d'agrafes jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
Replacez la boîte d'agrafes.
Enfoncez la boîte d'agrafes jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
Faites à nouveau glisser le finisseur vers la droite.
Faites glisser doucement le finisseur vers la droite pour le remettre dans sa position d'origine.
Fermez le capot.
Effectuez une copie d'essai en mode tri agrafage pour vérifier que l'agrafage s'effectue correctement.
Effectuez une copie d'essai en mode tri agrafage pour vérifier que l'agrafage s'effectue correctement.
Retour au début