# HAUT

Cette section décrit les noms et fonctions des pièces respectives situées côté supérieur de la machine.
×
Rouleau de chargement de l'original
Ce rouleau tourne pour permettre le chargement automatique de l'original.
×
Capot du chargeur de documents
Ouvrez ce capot pour extraire un document original bloqué ou nettoyer le rouleau d'alimentation papier.
×
Guides du document original
Grâce à ces guides, le document original est numérisé correctement. Adaptez la position des guides en fonction de la largeur du document original.
- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
×
Chargeur de documents
Placez le document original dans ce magasin. Placez les documents originaux recto face vers le haut.
- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
×
Magasin de sortie du document original
Le document original est déchargé vers ce magasin après la numérisation.
×
Zone de numérisation
Les documents originaux situés dans le chargeur de documents sont numérisés dans cette zone.
- NETTOYAGE DE LA VITRE D'EXPOSITION ET DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
×
Détecteur de format des documents originaux
Cette unité détecte le format du document original placé sur la vitre d'exposition.
- VITRE D'EXPOSITION
×
Vitre d'exposition
Pour numériser des livres ou d'autres documents originaux épais qui ne peuvent pas être chargés via le chargeur automatique de documents, placez-les sur cette vitre.
- VITRE D'EXPOSITION
Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.
Retour au début