# NUMÉRISATION SIMULTANÉE DE PLUSIEURS ORIGINAUX(CONST. TRAVAIL)

## Aperçu

Cette fonction vous permet de diviser un original de nombreuses pages en plusieurs jeux, de numériser chaque jeu à l'aide du chargeur automatique de documents et de transmettre les pages en une seule fois. Vous pouvez également envoyer un fax en plaçant les originaux dans le chargeur automatique de documents et sur la vitre d'exposition.
Utilisez cette fonction quand le nombre de pages originales dépasse la capacité du chargeur automatique de documents.
Si vous devez numériser des originaux répartis en plusieurs jeux, commencez la numérisation par le jeu contenant la première page.
Les réglages sélectionnés pour le premier jeu peuvent être appliqués à tous les autres jeux.

- Vous pouvez numériser jusqu'à 999 pages.
  Notez que lorsque d'autres travaux sollicitent la mémoire, la capacité de numérisation des pages est limitée.
- Si la mémoire sature pendant que les originaux sont en cours de numérisation, un message s'affiche et la transmission est annulée.
- Les réglages de numérisation peuvent être modifiés pour chaque jeu de documents originaux.

## Opération

Placez les originaux dans le chargeur automatique de documents.
Vous pouvez également placer l'original sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

Précisez la destination.

- RECUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES
- CONSULTATION DE LA LISTE DES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- SAISIE MANUELLE D'UNE ADRESSE
- SPECIFICATION D'UN DOSSIER RESEAU
- RÉCUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER

Appuyez sur la touche [Const. travail].
Une croix apparaît sur l’icône.
Pour annuler le réglage de construction du travail :
appuyez sur la touche [Const. travail] pour supprimer la coche.
Appuyez sur la touche [Démarrer] et numérisez le premier jeu.
Appuyez sur la touche [Aperçu] pour vérifier l'image avant d'envoyer une télécopie. Pour en savoir plus, reportez-vous à « VÉRIFICATIONDE L'IMAGE À TRANSMETTRE ». Toutefois, on ne peut pas changer les réglages de cette fonction dans l'écran d'aperçu.
Placez le jeu d'originaux suivant, puis appuyez sur la touche [Numérisation supplémentaire].
Pour annuler la numérisation de l'original :
appuyez sur la touche (touche [Annuler numéris.]). Toutes les données numérisées seront effacées.
Appuyez sur la touche [Démarrer l'envoi].

- Si aucune action n'est effectuée au bout d'une minute après affichage de l'écran de confirmation, la numérisation s'arrête automatiquement et la transmission est mise en attente.
- Vous pouvez utiliser la touche [Modif. réglage] pour modifier l'exposition, la résolution, le format de numérisation et le format d'envoi pour chaque page originale numérisée. Toutefois, quand on utilise la construction de travail avec les fonctions « 2 en 1 » dans « Autres », vous ne pourrez pas modifier autre chose que l'exposition lorsque vous numériserez les pages originales paires ou impaires.

Retour au début