# NETTOYAGE DU CORONA DU TAMBOUR PHOTOCONDUCTEUR

## Aperçu

Si des lignes noires ou de couleur apparaissent, même après avoir nettoyé la vitre d'exposition et le chargeur automatique de documents, utilisez le dispositif de nettoyage de chargeur pour nettoyer le corona qui charge le tambour photoconducteur.

- Si le nettoyage du corona du tambour photoconducteur ne résout pas le problème, tirez et poussez sur le bouton trois fois de plus.
- Lorsque le bouton est tiré et poussé pour nettoyer le chargeur, tirez et poussez lentement le bouton d'un côté à l'autre.

## Opération

Ouvrez le capot avant.
Mettez le verrou de la cartouche de récupération du toner en position de déverrouillage, appuyez dessus jusqu'à ce que la cartouche s'arrête, puis soulevez-la lentement pour la retirer.
Retirez le dispositif de nettoyage du chargeur.
Le dispositif de nettoyage du chargeur est fixé au capot avant de la machine.

1. Appuyez sur le côté droit du dispositif de nettoyage du chargeur pour le libérer du crochet.
2. Amenez-le au-dessus du crochet pour le placer de côté.
3. Faites tourner le dispositif de nettoyage du chargeur autour du bossage (A) pour le libérer du crochet sur la gauche.

Nettoyez le corona.
Enfoncez lentement et complètement le dispositif de nettoyage du chargeur, et extrayez-le doucement.
Insérez-le de façon à ce que l'étiquette (A) (située du côté nettoyage cible) et l'étiquette (B) (située du côté dispositif de nettoyage du chargeur) soient orientées comme indiqué.
Répétez l'étape 4 pour les autres coronas.
La machine compte au total 4 endroits à nettoyer.
Replacez le dispositif de nettoyage du chargeur dans sa position d'origine.

1. Engagez le dispositif de nettoyage du chargeur sur le bossage (A) pour le faire tourner, puis tirez sure l'extrémité (côté sans poignée) du crochet gauche.
2. Positionnez le côté droit du dispositif de nettoyage du chargeur au-dessus du crochet pour le remettre en place.
3. Placez le dispositif de nettoyage du chargeur sur le crochet.

Installez une cartouche de récupération de toner.
Insérez la boîte depuis le dessus en l'inclinant. (dans le sens opposé de son retrait).
Enfoncez la cartouche de récupération du toner dans la machine.
Enfoncez la boîte jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
Verrouillez la cartouche de récupération du toner.
Placez le verrou de la cartouche de récupération du toner en position de verrouillage.
Fermez le capot avant.
Retour au début