# RÉGLAGES DE L'INTERFACE

Les réglages relatifs au fonctionnement de l'imprimante peuvent être configurés.
Ces réglages permettent de contrôler et de surveiller les données transmises vers le port USB ou le port réseau de la machine.
Mode de vidage hexadécimal
Cette fonction permet d'imprimer les données à partir d'un ordinateur au format hexadécimal au format ASCII correspondant. Vous pouvez ainsi vérifier si les données à imprimer à partir du PC ont été correctement transmises ou non à l'imprimante.
Exemple de vidage hexadécimal
Dépassement du délai E/S
Le dépassement du délai E/S peut être défini entre 1 et 999 secondes.
La fonction de dépassement du délai E/S interrompt temporairement la connexion si la période de temps défini s'écoule sans qu'aucune donnée n'ait été reçue par le port. Une fois la connexion interrompue, le port est défini sur la sélection automatique ou le travail d'impression suivant est lancé.
Activation port USB
Active l'impression à partir du port USB.
Commutation de l'émulation du port USB
Si la machine est connectée à l'aide du port USB, sélectionnez le langage de description de page émulé.
Les réglages suivants peuvent être configurés.

- Auto.
- Post Script
- PCL

- Les réglages sont identiques à ceux de « Commutation de l'émulation du port réseau ».
- Sauf en cas d'erreurs d'impression fréquentes, il est recommandé d'utiliser le réglage par défaut « Auto. ».

Activation port réseau
Active l'impression à partir du port réseau.
Commutation de l'émulation du port réseau
Ce réglage permet de sélectionner le langage de description de page émulé lorsque la machine est connectée par un port réseau.
Les réglages suivants peuvent être configurés.

- Auto.
- Post Script
- PCL

- Les réglages sont identiques à ceux de « Commutation de l'émulation du port USB ».
- Sauf en cas d'erreurs d'impression fréquentes, il est recommandé d'utiliser le réglage par défaut « Auto. ».

Méthode de commutation des ports
Sélectionne lorsque la commutation des ports a lieu.
Commuter en fin de travail
Le port commute en sélection automatique lorsque l'impression est terminée.
Commuter après dépassement du délai E/S
Lorsque le délai défini dans « Dépassement du délai E/S » est écoulé, le port commute sur Sélection automatique.
Les deux ports d'impression suivants sont disponibles sur la machine :

- Port USB
- Port réseau

Retour au début