# L'ENCRE N'ADHÈRE PAS BIEN OU DES PLIS APPARAISSENT SUR LE PAPIER

Point à vérifier | Solution
--- | ---
Utilisez-vous du papier qui n'est pas compris dans les spécifications? | Utilisez du papier recommandé par SHARP. L'utilisation de papier conçu pour d'autres modèles ou d'un papier spécial non pris en charge peut provoquer des bourrages, des plis ou des taches. - "FOURNITURES" dans le "Guide de démarrage rapide"
Le type de papier a-t-il été correctement défini? | Configurez le bon type de papier dans les réglages des magasins. Tenez compte de ce qui suit : Du papier épais est utilisé, mais un type de papier autre que du papier épais est sélectionné dans les réglages des magasins. (L'image peut disparaître si elle est façonnée.) Du papier autre que du papier épais est utilisé, mais du papier épais a été sélectionné dans les réglages des magasins. (Ceci peut entraîner des plis et des mauvaises alimentations du papier.) « Mode réglages » → [Réglages magasins papier] → [Réglage du magasin]
Le papier est-il chargé pour l'impression au verso? | Contrôlez le recto et le verso du papier. Certains de types de papier, par exemple des étiquettes ou des films transparents, ont un recto ou un verso spécifique. Si l'impression a lieu du mauvais côté des étiquettes ou du transparent, il se peut que l'encre n'adhère pas bien et qu'il ne soit pas possible d'obtenir une image claire.

Retour au début