# MODES DE TRANSMISSION DE TÉLÉCOPIE

Les méthodes permettant d'envoyer une télécopie à partir de la machine sont décrites ci-dessous. Choisissez la méthode la plus adaptée à vos besoins.

- Pour envoyer un grand nombre d'originaux sous forme de feuilles :
- Pour envoyer des originaux épais ou des pages d'un livre :
- Si vous souhaitez envoyer une télécopie avant d'autres transmissions de télécopie précédemment en attente :

Pour envoyer un grand nombre d'originaux sous forme de feuilles :
Utilisez le chargeur automatique de documents.
Les originaux sont numérisés dans la mémoire, puis transmis (transmission de la mémoire).
Quand plusieurs feuillets originaux sont placés alors que la ligne est inutilisée, ils seront envoyés en séquence de la page numérisée en parallèle avec le processus de numérisation (Prise de ligne rapide).
Si la transmission ne peut pas commencer immédiatement parce que la ligne est occupée, toutes les pages sont numérisées dans la mémoire et la transmission est réservée.

- UTILISATION DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS POUR LA TRANSMISSION

###### Enregistrement d'un travail de télécopie

Si une transmission ne peut pas commencer immédiatement car la ligne est occupée, toutes les pages seront numérisées et enregistrées en mémoire. Si vous essayez d'envoyer une télécopie alors qu'un autre travail est en cours, vous pouvez enregistrer le travail de télécopie. Pour vérifier le travail de télécopie enregistré, accédez à l'écran d'état des travaux.

- TÉLÉCOPIES

- Si la mémoire est saturée pendant la numérisation du premier original, la transmission sera interrompue.
- Une fois la transmission terminée, les originaux numérisés sont effacés de la mémoire. Cependant, la télécopie transmise est enregistrée si vous faites appel à la fonction archivage des documents.
  - FICHIER TEMPORAIRE
  - FICHIER
- Vous pouvez également envoyer une télécopie en plaçant des originaux à la fois dans le chargeur automatique de documents et sur la vitre d'exposition. Les pages originales sont ensuite numérisées et envoyées en séquence. Il est possible que cette méthode d'envoi ne soit pas disponible, selon la fonction.
  - ENVOI D'UN GRAND NOMBRE DE PAGES (CONST. TRAVAIL)

Dans les circonstances suivantes, la transmission sera automatiquement mise en attente (transmission mémorisée)

- Quand la ligne est occupée ou si une erreur de communication se produit avec le renvoi automatique activé.
  - LORSQU'UNE ERREUR DE COMMUNICATION SE PRODUIT
- La ligne de la machine sera occupée si une autre télécopie est en cours d'envoi ou de réception ou si la machine est occupée.
- Une autre transmission de télécopie a été mise en attente avant votre télécopie.
- L'une des fonctions suivantes est actuellement utilisée pour la transmission.
  - Diffusion, transmission code F, transmission différée, Numérisation 2 pages, Division d’un livre, Recto-verso, Card Shot, Construction de travail, Compteur originaux
- La vitre d'exposition est utilisée (à moins que le haut-parleur soit utilisé pour composer).

Désactivation du réglage de prise de ligne rapide :
Dans « Mode de réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages d'envoi d'image] → [Réglages des télécopies] → [Réglages d'envoi] → [Prise de ligne rapide].
Si vous désactivez ce réglage, la transmission ne commencera pas tant que toutes les pages n'ont pas été numérisées. Notez que ce réglage ne s'applique pas à la transmission manuelle.
Pour envoyer des originaux épais ou des pages d'un livre :
Placer l'original sur la vitre d'exposition.

- UTILISATION DE LA VITRE D'EXPOSITION POUR LA TRANSMISSION

- La Prise de ligne rapide n'est pas disponible quand une télécopie est envoyée à partir de la vitre d'exposition.
- Vous ne pouvez pas utiliser la vitre d'exposition en même temps que vous numérisez plusieurs pages originales. Dans ce cas, il se peut que les pages originales soient séparées en plusieurs numérisations.

Si vous souhaitez envoyer une télécopie avant d'autres transmissions de télécopie précédemment en attente :
Envoyer la télécopie en mode de transmission directe. L'original est transmis directement au télécopieur récepteur sans être numérisé en mémoire.
Dans ce mode, la transmission commence dès que la transmission en cours est terminée (avant toute transmission précédemment en attente).
Appuyez sur la touche [TX directe] du panneau de sélection pour envoyer une télécopie.

- UTILISATION DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS POUR L'ENVOI DE TÉLÉCOPIES EN MODE TX DIRECTE
- UTILISATION DE LA VITRE D'EXPOSITION POUR ENVOYER UNE TÉLÉCOPIE EN MODE TX DIRECTE

Une fois la transmission en mode direct terminée, le mode de transmission de mémoire est automatiquement rétabli.
En mode de transmission directe, il n'est pas possible d'utiliser la touche [Aperçu] pour la transmission.
Retour au début