# PARTIES LATÉRALES ET ARRIÈRE

Cette section décrit les noms et fonctions des pièces respectives situées au niveau des parties latérales et arrière de la machine.
×
Port USB (type A)
Utilisé pour relier un périphérique USB, tel qu'une clé USB à la machine.
Prend en charge l'USB 2.0 (Haut débit).
×
Port USB (type B)
Vous pouvez raccorder un ordinateur à ce connecteur pour utiliser la machine comme imprimante.
Pour le câble USB, utilisez un câble blindé.
Prend en charge l'USB 2.0 (Haut débit).
×
Connecteur LAN
Vous pouvez raccorder le câble LAN à ce connecteur lorsque vous utilisez la machine en réseau.
Utilisez un câble LAN blindé.
×
Connecteur de maintenance uniquement
L'utilisation de ce connecteur est réservée aux techniciens de maintenance.
Le branchement d'un câble sur ce connecteur peut entraîner un dysfonctionnement de la machine.
Remarque importante pour les techniciens de maintenance :
Le câble relié au connecteur de maintenance doit mesurer moins de 3 m.
×
Prise électrique
Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.
×
Prise d'extension téléphonique
Lorsque la fonction de télécopie de la machine est utilisée, un poste téléphonique peut être connecté à cette prise.
×
Prise de ligne téléphonique
Lorsque la fonction de télécopie de la machine est utilisée, la ligne téléphonique est connectée à cette prise.
Retour au début