# ENVOI D'UNE IMAGE À PLUSIEURS DESTINATIONS(DIFFUSION)

## Aperçu

Envoyez la même image numérisée à plusieurs destinations en mode numériseur, I-Fax, et fax en une seule opération.
Vous pouvez envoyer à jusqu'à 500 destinations dans une même opération de diffusion.
Il est utile d'enregistrer les destinations auxquelles vous envoyez régulièrement des télécopies dans des touches de contacts ou de groupes.
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 destinations dans un seul contact. Pour les diffusions, on peut simplement appuyer sur la touche de contact ou de groupe pour récupérer plusieurs numéros de télécopie.
Vous pouvez également envoyer des télécopies à l'aide de la touche express en cochant la case [Régler sur l'adresse usuelle] sur à l'enregistrement des adresses. Si vous souhaitez supprimer temporairement une destination des adresses enregistrées, ouvrez l'écran de confirmation des détails et supprimez la destination de l'écran.
Une transmission est effectuée en ignorant les liens hypertexte avec des adresses Numérisation vers FTP et Numérisation vers dossier réseau.

- Si l'original est en couleur, et si le mode couleur est réglé sur "Couleur", l'original sera envoyé en Mono2 aux destinations en mode I-Télécopie ou Télécopie . Il est également possible d'envoyer un original long en Mono2.
- Si vous souhaitez envoyer la même image comme télécopie à toutes les destinations, appuyez sur la touche [Envoyer la même image qu'en télécopie] du panneau de sélection.

Pour inscrire des destinataires dans un contact ou un groupe :
Dans l’écran initial ou du carnet d’adresses, appuyez sur la touche [Enregistrer/modifier adresse] du panneau de sélection, ou appuyez sur l'icône [Enregistrer/Modifier adresse dans le carnet d'adresses] de l'écran d'accueil. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section "ENREGISTREMENT D'ADRESSES VIA LA FONCTION D'ENTRÉE DIRECTE" et " ENREGISTREMENT D'ADRESSES VIA LA FONCTION DE RECHERCHE D'ADRESSE GLOBALE" ou "ENREGISTREMENT DE GROUPES".

## Opération

Placez le document original.
Placez l'original sur le magasin du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

Entrer tous les destinataires.

- RECUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES
- CONSULTATION DE LA LISTE DES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- SAISIE MANUELLE D'UNE ADRESSE
- SPECIFICATION D'UN DOSSIER RESEAU
- RÉCUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER

- Les touches express qui ne peuvent pas être utilisées pour la diffusion sont grisées pour empêcher leur sélection.
- Si vous avez précisé une adresse de numérisation vers FTP ou Dossier réseau dans une diffusion, la transmission par courrier électronique ne sera pas possible.

- Pour changer les types de remise (À/Cc/Cci), appuyez sur .
- Si vous avez activé [Réglages système] → [Réglage envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages par défaut] → [ Ent. touche d'adr. suiv. lors du rég. de diff.] dans « Définir le mode », appuyez sur la touche avant de préciser la prochaine destination.
- Si vous souhaitez envoyer la même image (Mono2) comme celle de l'adresse du télécopieur à toutes les destinations, appuyez sur la touche [Envoyer la même image qu'en télécopie] du panneau de sélection.
- Si vous souhaitez envoyer la même image (Mono2) comme celle de l'adresse de télécopie Internet à toutes les destinations, appuyez sur la touche [Envoyer la même comme adresse de télécopie] du panneau de sélection.

Appuyez sur la touche [Confirmer l'adresse] du pupitre de commandes.
Confirmer le destinataire.
Pour annuler une destination précisée :
appuyez sur la touche de la destination que vous souhaitez annuler pour déverrouiller la sélection.
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la numérisation de l'original.
Appuyez sur la touche [Aperçu] pour vérifier l'image avant d'envoyer une télécopie. Pour en savoir plus, reportez-vous à « VÉRIFICATIONDE L'IMAGE À TRANSMETTRE ».

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, vous devez numériser les pages du document une par une.
  Une fois la numérisation terminée, placez l'original suivant et appuyez sur la touche [Démarrer]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].
  Un bip retentit pour signaler que la transmission est terminée.

Retour au début