# TRANSMISSION CONFIDENTIELLE À L'AIDE DE CODES F

## Aperçu

Envoyer une télécopie à un numéro de télécopieur destinataire après avoir ajouté le code (sous-adresse et code d'accès).
Si nécessaire, vous pouvez utiliser la transmission confidentielle code F en association avec une diffusion ou une transmission différée. Il est pratique d'enregistrer cette fonction dans un programme.
La transmission confidentielle code F ne peut pas être enregistrée comme élément "favori".

## Opération

Placez le document original.
Placez l'original sur le magasin du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

Précisez la destination.

1. (1) Saisissez le numéro de la ligne de destination à l'aide des touches numériques.
2. (2) Appuyez sur la touche [Sous-adresse].
   Le symbole "/" est saisi.
3. (3) Saisissez la sous-adresse à l'aide des touches numériques.
4. (4) Appuyez sur la touche [Code d'accès].
   Le symbole "/" est saisi.
5. (5) Saisissez le code d'accès à l'aide des touches numériques.

- Si la sous-adresse et le code d'accès sont déjà enregistrés, vous pouvez sélectionner également une touche express.
- Si le code d'accès est omis pour la boîte mémoire de la machine de destination, vous pouvez ignorer les étapes (4) et (5).
Appuyez sur la touche [Démarrer].
La numérisation du document original débute.

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, vous devez numériser les pages du document une par une.
  Une fois la numérisation terminée, placez l'original suivant et appuyez sur la touche [Démarrer]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].
  Un bip retentit pour signaler que la transmission est terminée.

Appuyez sur la touche [Aperçu] pour afficher un aperçu de l'image imprimée avant son envoi. Après avoir numérisé un original en appuyant sur la touche [Aperçu], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer l'envoi d'une image.
Pour en savoir plus, reportez-vous à « VÉRIFICATIONDE L'IMAGE À TRANSMETTRE ». Toutefois, on ne peut pas changer les réglages de cette fonction dans l'écran d'aperçu.
Retour au début