# UTILISATION DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS POUR L'ENVOI DE TÉLÉCOPIES EN MODE TX DIRECTE

## Aperçu

Le processus d'envoi d'un original numérisé sans l'enregistrer dans la mémoire de la machine s'appelle "TX directe".
Cette section explique comment numériser l'original à l'aide du chargeur automatique de documents et l'envoyer directement.

- Les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées en mode transmission directe :
  Transmission différée, Recto-verso, Card Shot, Construction de travail, Mémoire de relève, Compteurs originaux, Fichier, Fichier temp., Boîte mémoire, Division de livre, Relève, Numérisation recto verso des originaux, Rech. adresse globale
- Aucun renvoi ne sera effectué si une transmission directe échoue en raison d'une erreur de communication ou autre.
- Si une transmission de télécopie est déjà en cours lorsque vous choisissez d'effectuer une opération de transmission directe, cette dernière patientera jusqu'à la fin de la transmission précédente. Une fois la transmission précédente terminée, la transmission directe commence.
  Alors que la transmission directe est en attente, on peut appuyer sur l'état du travail pour faire apparaître l'écran d'état du travail. Toute autre opération est impossible.
  - TÉLÉCOPIES
- En mode transmission directe, on ne peut pas utiliser la touche [Aperçu] pour la transmission.

## Opération

Placez l'original sur le plateau du chargeur automatique de documents.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

Appuyez sur la touche [Envoi direct] du panneau de sélection.
Entrez le numéro de télécopie de destination à l'aide des touches numériques.

- SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
- RAPPEL DU NUMÉRO D'UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
- LES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- APPEL DU NUMÉRO D'UN DESTINATAIRE À PARTIR D'UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER
- ENVOI PAR NUMÉROTATION ENCHAÎNÉE

- Vous ne pouvez saisir qu'une seule destination. On ne peut utiliser une touche express dans laquelle plusieurs destinataires sont stockées.
- La destination ne peut être pas récupérée dans un carnet d'adresses global.

Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer une transmission.
Retour au début