# RECEPTION AUTOMATIQUE DES I-FAX

## Aperçu

La fonction I-Fax se connecte régulièrement au serveur de courrier électronique (POP3) pour vérifier si des I-Fax ont été reçus. Lors de la réception de télécopies, elles sont automatiquement récupérées et imprimées.
Dans les réglages par défaut, cette fonction vérifie la réception de documents toutes les cinq minutes.

- Si vous devez recevoir des I-Fax pendant la nuit, laissez l'interrupteur principal de la machine en position "".
- Si la machine manque de papier ou si le papier ne correspond pas au format de la télécopie, un message s'affiche sur l'écran tactile. Suivez les instructions du message pour charger le format approprié.
- Vous pourrez imprimer le contenu de l'I-Télécopie reçu à l'heure programmée.
  - IMPRIMER DES DONNÉES REÇUES À UN MOMENT SPÉCIFIQUE
- Vous pourrez imprimer l'I-Télécopie reçu si vous saisissez un mot de passe.
  - IMPRESSION D'UNE TÉLÉCOPIE PROTÉGÉE PAR MOT DE PASSE (RÉGLAGE DE MISE EN ATTENTE POUR L'IMPRESSION DES DONNÉES REÇUES)
- Vous pourrez imprimer, transférer ou enregistrer l'I-Télécopie reçu après l'avoir lu.
  - VÉRIFICATION DE L'IMAGE AVANT IMPRESSION
  - TRANSFÉRER LES DONNÉES REÇUES MANUELLEMENT
  - ENREGISTRER DES DONNÉES REÇUES

## Opération

La machine sonne et la réception de la télécopie commence automatiquement.
Un bip retentit une fois la réception terminée.
La télécopie est automatiquement imprimée.
Retour au début