# LORSQUE LA LIGNE EST OCCUPEE

Si la ligne est occupée lors de l'envoi d'une télécopie, une nouvelle tentative de transmission sera automatiquement effectuée après un intervalle prédéfini. Cette fonction n'est possible qu'en mode transmission mémorisée. En mode de transmission directe ou manuelle, la transmission est annulée. Attendez quelques instants, puis essayez d'envoyer à nouveau la télécopie.
Pour annuler la transmission :
Annulez la transmission dans l'écran d'état des travaux.

- ARRET/SUPPRESSION D'UN TRAVAIL EN COURS OU RÉSERVE

Pour définir le nombre de tentatives de rappel et l'intervalle entre chaque tentative lorsque vous ne parvenez pas à établir de connexion en raison d'une ligne occupée, ou pour d'autres raisons :
Dans "Mode Réglage", sélectionnez [Réglages système]→[Réglages d'envoi d'image]→[Réglages fax]→[Réglages d'envoi]→[Rappeler si la ligne est occupée].
Le réglage par défaut est de deux tentatives à intervalles de 3 minutes.
Retour au début