# RÉGLAGES DE GESTION DE L'ALIMENTATION

Vous pouvez activer ou désactiver la mise hors tension automatique, puis régler le mode de préchauffage.
Cette fonction réduit vos factures d'électricité et contribue parallèlement à la préservation des ressources naturelles et à la réduction de la pollution.
Réglage du mode d'économie d'énergie
Le délai à partir duquel le mode d'économie d'énergie est activé peut être défini entre 1 et 240 minutes.
Le mode d'économie d'énergie est activé lorsque la durée définie s'écoule après la fin de l'impression et si aucune autre opération n'est effectuée. Cette fonction réduit vos factures d'électricité et contribue parallèlement à la préservation des ressources naturelles et à la réduction de la pollution.
Sélectionnez le délai qui convient le mieux à vos besoins.
Vous pouvez éteindre l'écran tactile dans le mode de préchauffage.
Vous ne pouvez pas désactiver le mode d'économie de préchauffage.
L'heure de transition de la mise hors tension automatique est fixe.
L'heure de transition de la mise hors tension automatique est fixe.
Si ce réglage est activé, l'option [Remplacer l'heure de transition par l'heure de la journée] sera désactivée.
Si la mise hors tension automatique est désactivée, l'heure que vous avez définie ici sera désactivée.
DÈS QUE LE TRAVAIL DISTANT EST TERMINÉ, ENTRER EN MODE MISE HORS TENSION AUTO.
Cette fonction s'exécute en mode d'extinction automatique. Lorsque la machine termine un travail d'impression reçu depuis le PC ou sort les données fax reçues, elle repasse immédiatement en mode d'extinction automatique.
Remplacer l'heure de transition par l'heure de la journée
Cette fonction contrôle le passage au mode d'extinction automatique de façon optimale pour chaque période de temps en analysant l'utilisation de la machine sur la base des journaux des travaux obtenus sur une période de 4 semaines.
Si ce réglage est activé, l'option [Fixer l'heure de transition] sera désactivée.

- Les réglages de contrôle du transfert d'image restent inchangés.
- Cela n'est pas associé à la Programmation Marche/Arrêt. Si les deux options sont désactivées, les réglages de la Programmation Marche/Arrêt prévaudront.

- Les pages sont comptées séparément pour chaque format de papier.
- Si la machine était hors tension, il n'y a pas eu de travaux pendant ce temps.

Modes Transition vers économie d'énergie et Mise hors tension automatique

Modèle | Heure de transition | Moyenne des sorties par heure*
--- | --- | ---
Mode 1 (la tâche commence en Priorité 1) | Après 1 heure | 500 ou plus
Mode 2 (la tâche commence en Priorité 2) | Après 30 minutes | 100 à 499
Mode 3 (Économie d'énergie Priorité 1) | Après 5 minutes | 20 à 99
Mode 4 (Économie d'énergie Priorité 2) | Après la période de temps minimum | Jusqu'à 19
| Niveau d'alimentation en mode veille | Basse consommation : la machine passe au mode d'économie d'énergie, mais la reprise prend un peu de temps. Réveil rapide : par rapport à Basse consommation, la valeur de consommation augmente d'un certain degré, mais la reprise est plus rapide. | -

* Réglage par défaut
Auto.
Cette fonction contrôle l'alimentation d'une manière optimale pour chaque période de temps en analysant l'usage de la machine sur la base des journaux des travaux obtenus sur une certaine période de temps.
Si la machine n'a pas les informations des journaux des travaux sur une période de quatre semaines, elle choisira le modèle 2 (Mode 3 (Économie d'énergie Priorité 1) entre 08h00 et 18h00). Après cela, elle passera en mode 4 (Économie d'énergie Priorité 2).
Manuel
Vous pouvez définir un modèle pour chaque plage horaire.
La machine a déjà les trois modèles. Vous pouvez ajouter le modèle Économie d'énergie aux "Modèles économiques d'origine 1 à 4".
Les trois modèles

Modèle | Modèle | Description du mode
--- | --- | ---
Modèle 1 | En permanence "Économie d'énergie Priorité 2" | La machine s'exécute en permanence dans le "Mode 4 (Économie d'énergie Priorité 2)".
Modèle 2 | 08h00-18h00 "Économie d'énergie Priorité 1" | La machine s'exécute dans le "Mode 3 (Économie d'énergie Priorité 1)" entre 08h00 et 18h00, et dans le "Mode 4 (Économie d'énergie Priorité 2)" en dehors de ces horaires.
Modèle 3 | 08h00-18h00 "Démarrage du travail Priorité 1" | La machine s'exécute dans le "Mode 1 (Démarrage du travail Priorité 1)" entre 08h00 et 18h00, et dans le "Mode 4 (Économie d'énergie Priorité 2)" en dehors de ces horaires.

Réglages de date de fonctionnement spécifique
Vous pouvez configurer un jour auquel une opération d'impression à haut rendement ou une opération spéciale doit être effectuée comme "date spécifique" et définir un mode d'économie d'énergie précis pour cette date.

L'opération est uniquement effectuée à cette date, quel que soit le réglage choisi pour Heure de transition de la mise hors tension automatique (activé ou désactivé).

Onglet "Date spécifique"
Vous pouvez configurer un jour auquel une opération d'impression à haut rendement ou une opération spéciale doit être effectuée comme "date spécifique" et définir un mode d'économie d'énergie précis pour cette date.

Elément | Description
--- | ---
Réglage de la date | Configurez la date à laquelle vous souhaitez utiliser la machine avec un modèle précis. Sélectionnez un jour entre le 1er et le 31 de chaque mois ou à la fin de chaque mois.
Fonctionnement du mode d'économie d'énergie appliqué | Sélectionnez un mode d'économie d'énergie à appliquer. Utilisez l'onglet "Modèle" pour préciser les détails du mode d'économie d'énergie.
Fonctionnement en période de congés | Configurez le mode de fonctionnement de la machine si la date spécifique prédéfinie est un jour férié. Utilisez l'onglet "Congés" pour spécifier ce jour comme jour férié.

- Si une date spécifique initialement spécifiée coïncide avec la date différée en raison d'un jour férié, le réglage de la date précédente prévaut.
- Si des dates spécifiques des mêmes dates sont configurées, elles sont utilisées par ordre croissant entre 1 et 7 (numéros de date spécifiques).

Onglet "Modèle"
Cet onglet permet de configurer les détails d'un mode d'économie d'énergie.

Élément | Description
--- | ---
Fonctionnement du mode d'économie d'énergie | Sélectionnez un modèle de date précis à spécifier.
Modifier le nom du modèle | Saisissez un nom de modèle lorsque vous souhaitez modifier le nom d'un modèle de date spécifique.
Modèle à créer | Sélectionnez un modèle source lorsque vous créez un modèle à partir d'un modèle enregistré ou prédéfini.
Ajouter nouveau programme. | Permet d'ajouter un programme.

Onglet "Congés"
Spécifiez un jour férié. Le jour que vous avez spécifié comme jour férié ne sera pas une date précise.

Élément | Description
--- | ---
Liste de congés | Lorsque vous appuyez sur cette option, les dates et les jours de la semaine de congés sont définis pour deux ans.
Jour de la semaine | Sélectionnez cette option pour spécifier un jour férié à partir d'un jour de la semaine.
Définir la période | Sélectionnez cette option pour spécifier un jour férié à partir d'une date. Le réglage "Dernière heure enregistrée" indique l'heure à laquelle le jour férié a été enregistré avec la période définie.

Afficher le message de délai d'accès au mode d'économie d'énergie / Mode Mise hors tension auto.
Indique si un message s'affiche 15 secondes avant l'accès au mode d'économie d'énergie ou de mise hors tension auto.
Retour au début